| 链接物料清单中引用指示的过程 |  |
| 在 Infor ERP 中，引用指示会链接至物料清单 (BOM) 行上的材料。您必须执行下列步骤： 步骤 1. 定义引用指示 在引用指示 (tcmcs0190m000) 进程中定义引用指示。引用指示的名称或代码可以指示组件在物料上的插入位置。 步骤 2. 将引用指示链接至物料。 需要时可以在按物料列出的引用指示 (tcibd0120m000) 进程中将引用指示链接至物料。 通过人工方式将引用指示链接至物料不是必备的，但是当有一个或多个引用指示只适用于特定物料时，这样做会很有帮助。如果您没有在此步骤中人工将引用指示链接至物料，执行步骤 3 后会在按物料列出的引用指示 (tcibd0120m000) 进程中自动将引用指示链接至物料。 步骤 3. 将引用指示链接至物料清单 (BOM) 行上的材料 在物料清单 (tibom1110m000) 进程中可以将引用指示链接至特定的物料清单 (BOM) 行。请选择所需的物料清单 (BOM) 行，并单击菜单中的按物料清单列出的引用指示。会启动按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程。 步骤 4. 选择引用指示 必须在按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程中单击新建才能链接引用指示。可以通过引用指示字段推进到下列进程来选择引用指示： 如果按物料定义了引用指示（步骤 2），则可以推进到按物料列出的引用指示 (tcibd0120m000) 进程来选择引用指示。 如果未按物料定义引用指示，则可以推进到引用指示 (tcmcs0190m000) 进程来选择引用指示。 引用指示可以应用于物料清单 (BOM) 行上的一个或多个物料。必须使用按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程中的数量字段指示物料清单 (BOM) 行上应用了引用指示的物料数量。 示例 假定物料清单 (BOM) 行上的物料数量为 6： 如果在按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程的数量字段中输入 1，则引用指示只应用到物料清单 (BOM) 行上的一个物料。 如果输入 5，则引用指示会应用到物料清单 (BOM) 行上其中的 5 个物料。 还可以另外输入一个数量。例如，一个引用指示输入 2，而另一个引用指示输入 3。 可以对一个引用指示输入数量 6，这可能意味着物料清单 (BOM) 行上的所有物料都必须装配在同一位置。 即使物料清单 (BOM) 行上的物料数量为 6，也可以一个引用指示的数量输入 4，而另一引用指示的数量输入 3。这表示物料清单 (BOM) 行上的其中一个物料与两个引用指示有关。 相关主题 引用指示概览 链接工程物料清单中引用指示的过程 |