| 算法 (qmptc0121m000) |  |
| 使用此进程来显示算法。 在此详细进程中，可以定义和/或维护算法。 注意 定义新算法时，必须先完成以下过程后，才能填写表达式字段： 在此进程中定义算法。 如果未定义任何变量，请在算法变量 (qmptc0123m000) 进程中定义表达式变量。 在算法 - 变量 (qmptc0122m000) 进程中将变量链接至算法。 在算法 (qmptc0121m000) 进程中选择要链接至表达式的算法，然后填写表达式字段。 可以在表达式字段中定义包含不同特性单位的变量的表达式。 例如，要计算桶容量，可输入以下表达式：
    面积（平方厘米）* 高度（米）
但是，一定要将表达式换算为在算法单位字段中输入的算法单位。例如，如果在算法单位字段中输入立方厘米，则必须在表达式字段中输入以下表达式：
    面积（平方厘米）* 高度（米）* 100
在算法表达式的公式中，最多可以使用 99 个变量代码（请参见算法变量 (qmptc0123m000) 进程）。 使用算法 - 变量 (qmptc0122m000) 子进程，可以定义任何所需变量并为其指定变量代码。 注意 如果某个算法的表达式无效，则不能在检验单数据行 (qmptc1101m000) 和检验单数据行 (qmptc0151m000) 进程中使用该算法。 如果要插入某个算法，必须先使用“更新”选项输入并保存通用数据，然后才可以输入表达式。 相关主题 质量管理子系统中的算法 表达式的语法 质量标识和质量组合
字段 | 说明
算法 | 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。
搜索关键字 | 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。
表达式 | 指出计算算法值的方式。 可以定义包含不同特性单位的变量的表达式。 例如，可以通过输入以下表达式来计算桶容量：
    面积（平方厘米）* 高度（米）
但是，一定要将表达式换算为在算法单位字段中输入的算法单位。例如，如果在算法单位字段中输入立方厘米，则必须在表达式字段中输入以下表达式：
    面积（平方厘米）* 高度（米）* 100
相关主题 表达式的语法
算法单位 | 表示算法结果的单位 注意 插入某个算法时，Infor ERP 会检查算法和相关特性的单位，因为这两个单位必须采用相同的物理量。Infor ERP 并不检查是否使用了正确的换算系数。