| 通用物料的虚拟物料 |  |
| 在常规的基于订单的计划中，按以下方式处理虚拟物料： 用其物料清单 (BOM) 中的组件来代替虚拟物料。 当作现有工艺流程的一部分来处理虚拟物料的工艺流程。 如果通用物料 G 具有某一虚拟物料，则相对于 G 的计划订单结束日期偏置该虚拟物料的组件和工序。此操作的执行方式取决于虚拟物料本身是通用物料还是标准物料。 以下是这两种情况的示例。 示例：通用物料的通用虚拟物料 需要考虑下列情况： 通用物料 G1 具有通用虚拟物料 G2。 G2 的通用物料清单 (BOM) 中包含（标准）组件 N3。 G2 的通用工艺流程中包含一个工序 OP。 在这种情况下，将按照下图进行计划：
A | N3 在 G2 的 G-BOM 中的偏置
B | G2 在 G1 的 G-BOM 中的偏置
C | G1 订单的 N3 结束日期
D | OP 在 G2 的 G-ROU 中的偏置
E | G2 在 G1 的 G-BOM 中的偏置
F | OP1
G | OP2
示例：通用物料的标准虚拟物料 需要考虑下列情况： 通用物料 G1 具有标准虚拟物料 N2。 N2 的物料清单 (BOM) 中包含（标准）组件 N3。 N2 的工艺流程中包含工序 OP1 和 OP2。 在这种情况下，将按照下图进行计划： (1) N3 在 N2 的 BOM 中的偏置 或：
A | N2 的订单提前期
B | N2 在 G1 的 G-BOM 中的偏置
C | G1 订单的 N3 结束日期
D | N2 的订单提前期
E | N2 在 G1 的 G-BOM 中的偏置
F | OP1
G | OP2
备注： 如果在 N2 的物料清单 (BOM) 中指定某一偏置，此偏置将用于偏置 N3；否则，将使用 N2 的订单提前期。 在标准工艺流程中，偏置不可用；而是使用 N2 的订单提前期偏置 N2 的工序。 注意 可以在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中指定物料的订单提前期。 相关主题 企业计划子系统中的通用物料 |