| 计算装配件需求 (tiapl2221m000) |  |
| 使用此进程以 为尚未分配其装配件的产品变型计算 装配件 需求。 注意 只有当前 %HC(tcGLCompany.tc,company) 在 装配计划参数 (tiapl0100s000) 进程中已定义为 主公司 ，才能启动当前进程。 系统将为满足以下条件的 产品变型 计算装配件需求： 申请的下线日期在需求 时界 范围内，该时界在 装配计划参数 (tiapl0100s000) 进程中定义。 已清除 装配件已分配 复选框。 已清除 待删除 复选框。 装配 状态 为 初始 、 已计划 或 已冻结 。 注意 如果输入的 日期 在需求时界范围之外，则会显示一条警告消息。 需求时界范围内的产品变型也可以在分配时界范围内。这种情况下，可能已通过 装配控制模块 （即由 建立装配件分配 (tiasc7240m000) 进程）对装配件进行了分配。如果未分配装配件，或者没有分配所有装配件，则当前进程会处理未为其分配装配件的装配线。有关按装配线列出的分配状态，请参阅 产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程。 当前进程不会处理在 平化装配件和工序 (tiapl2520m000) 进程中为其选中 车间存货 复选框的装配件。 当前进程将基于段计划来计算装配件需求，这是一个粗略的计算，对于大批量计算十分有用。段计划会显示在 段计划 (tiapl4500m000) 进程中。 与在 装配控制模块 中执行的装配件分配相反，当前进程会同时计算所选的所有公司和装配线的需求。 为了确保根据最新的数据计算装配件需求，当前进程要先执行以下操作： 更新 段计划 。如果检测到对计划产生影响的更改，或如果选中了 更新段计划 复选框，则会更新段计划。 更新分配状态。从 装配控制模块 中读取分配状态，并将其复制到 装配计划 。分配状态显示在 产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程的 装配计划 中和 产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中。 生成符合上述选择标准的产品变型的 产品变型 结构。创建产品变型结构后，会在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中选中 产品变型结构已生成 复选框。请注意，只有在 装配计划参数 (tiapl0100s000) 进程中清除了 外部产品变型结构 复选框，才能生成产品变型结构。 完成这些准备步骤后，会计算所选产品变型的装配件需求，并将这些需求转移至所有相关公司的 装配计划 。可以使用按公司或按日期存储需求的文件来转移这些需求。写入这些文件的目录在 装配计划参数 (tiapl0100s000) 进程的详细资料中的 装配件需求目录 字段中进行设置。 计算并转移装配件需求后，会创建一个完成报告。 如果出现错误，则会启用 显示信息 按钮。单击此按钮可显示错误消息。 相关主题 装配计划概览 段计划
字段 | 说明
更新段计划 | 如果选中此复选框， 则会在计算装配件需求之前更新段计划。 如果清除此复选框， 则只有在检测到会影响段计划的某个更改时，才会更新段计划。但是，并不能自动检测所有的更改。 因此，请在以下情况下选择此复选框： 已更改装配线结构。 已更改当前方案的计划期段定义，但未更改参考日期。 相关主题 段计划
命令 | 说明
显示信息 | 显示错误消息。