| 制造管理子系统中的提前期 |  |
| 在 ERP LN 中，提前期指从生产起始日期到交货日期为止的物料生产时间。在企业计划子系统和制造管理子系统中进行生产计划时使用提前期。 提前期要素 提前期由下列要素组成： 排队时间 准备时间 运行时间 等待时间 移动时间 工序提前期 在制造管理子系统中，可以为每一个工艺流程工序定义提前期要素。ERP LN 使用提前期要素计算工序提前期。 ERP LN 将根据工作中心 (tirou0101m000) 进程默认设置工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中排队时间、等待时间和移动时间的值。可以在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中更改这些默认值。 生产订单提前期 ERP LN 通过将所有工序提前期相加来得出生产订单提前期。如果因为定义了转移批量而发生工序重叠，ERP LN 会使用更加复杂的计算方法来确定提前期和生产订单计划。如需更多信息，请参阅生产订单提前期（转移批量）。 注意 在先前版本的 ERP LN 中，如果工作中心是具有主工作中心的子工作中心，并且下一道工序是在其它工作中心执行的，ERP LN 会将主工作中心的“等待时间”添加到子工作中心的等待时间中。此外，如果某工序是在不同于前一道工序的工作中心中执行的，或者该工序为第一道工序，ERP LN 会将该主工作中心的“排队时间”添加到子工作中心的排队时间中。 在当前版本的 ERP LN 中，此功能已被删除。现在，ERP LN 仅使用主工作中心来汇总企业计划子系统中的能力数据，ERP LN 不再合计来自主工作中心和子工作中心的排队时间和等待时间。 相关主题 企业计划子系统中的生产提前期计算 生产订单提前期（转移批量） 计算工序的生产时间 计算剩余生产时间 |