| 特定订单的检验单 (qmptc0150m000) |  |
| 使用此进程来显示来源订单的订单特定检验单。 检验单以主数据为基础，但在此进程中，可以为特定物料定制主数据。 定制数据不受主数据更改的影响。 在详细进程中，可以为来源订单添加和/或修改订单特定检验单。 如果在特定菜单中选择“订单行”，则可以显示并维护每个检验单的检验单行。 相关主题 订单特定检验
字段 | 说明
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
检验单 | 订单
位置 | 检验单适用的订单行的编号。这可以是销售订单行、采购订单行或估计物料的位置。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后，必须进行质量检验。
库存单位 | 记录库存的单位
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
序号 | 订单的序号。对于每个顺序，均会抽取一个或多个样品来检测特性。
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
检测 组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
检测类型 | 指定从检验数量中抽取样品的方式。
[ | 表示频率的单位
频率 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
抽样百分比 | 样品数量，以检验数量的百分比表示。
抽样单位 | 表示样品的单位 如果样品数量表示为百分比，Infor ERP 将使用物料的库存单位。 注意 物料的抽样单位和库存单位不必一定相同。但是，如果二者不相同，则必须使用正确的换算系数。
样品数量 | 要测试的订单数量样品的总数量，用样品数量的单位表示。输入的样品数量可以是固定数量，也可以是订单数量或频率（如果选择“连续取样”作为测试类型）的百分比。
合格质量水平 | 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设定为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。 相关主题 合格质量水平 (AQL) 示例
命令 | 说明
- | 此项没有相关的“帮助”主题。