| 指定待发放的材料 |  |
| 在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中，可以使用 人工发料 复选框指定是要人工还是自动指定必须发放到车间的材料数量。 人工发料 如果选中 人工发料 复选框，必须使用 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程或 生产仓单 (timfc0101m000) 进程人工指定要从仓库发放到车间的材料数量。 后续交货 字段包含了分配的计划数量。下达生产订单之后，必须在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程或 生产仓单 (timfc0101m000) 进程的 发料数量 字段中指定要发放的材料数量。 人工发料过程包括以下步骤： 下达生产订单。 ERP LN 将估计数量复制到 后续交货 字段。 在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程的 发料数量 字段中输入待发放数量。如果要同时发放订单的所有材料，必须单击 特定 菜单上的 转移后续交货至发料 。 如果人工指定了材料数量，则可以完全控制整个发料过程。明确地指定发放的材料数量可能很有用，例如，在材料价值不菲的情况下。 自动发料 如果在下达生产订单时清除了 人工发料 复选框， ERP LN 会自动在 发料数量 字段中填入计划材料数量。不再需要在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程或 生产仓单 (timfc0101m000) 进程中人工指定材料数量，这样可节省时间。 ERP LN 会在仓单行解冻后立即发放整个估计数量。 但是，如果要发放不同的材料数量或必须处理部分交货，则可以人工改写材料数量。在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程的 发料数量 字段中输入所需数量。 库存短缺 如果物料的库存不足，则只有选中了 库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的 允许负库存 复选框时才能发放库存。如果出现短缺且清除了 允许负库存 复选框，发料数量则会保留在 仓库发料数量 字段中，同时还会打印短缺报告。在补充库存之后，必须人工处理解冻的仓单。 注意 可以在 用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 进程或 生产仓单 (timfc0101m000) 进程中指定负数量，以便将未使用的材料退回至仓库或取消要从仓库发放的数量。要退回或取消批次控制材料或序列化物料，最好使用 生产仓单 (timfc0101m000) 进程，因为在该进程中可以指定批次编号和序列号。 人工发料 复选框不适用于反冲和车间存货。 相关主题 发料概览 |