| 报告完成数量和拒收数量 |  |
| 报告已完成和已拒收的数量 在工序中处理一定数量的物料之后，您可以报告该物料已完成了多少，以及必须拒收多少。 可以在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中报告这些数量。 质量管理 在某些情况下，必须先处理工序的检验单，然后才能确定已完成的数量。这在将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序主题中进行了说明。 冻结的工序 可以冻结完成数量 、拒收数量和待检验数量 字段，不允许进行数据输入。如需更多信息，请参考冻结工序。 最大和最小数量 计算遵循下列原则： 一道工序的完成数量即为下道工序的投入数量。 工序的产出不能超过工序的投入。 这就形成了以下数量报告规则： 已完成数量、已拒收数量和额外数量的总和不能超过上一道工序的已完成数量。 已完成的数量至少是下一道工序的已完成数量、已拒收数量和额外数量的总和。 如果检验使用破坏性检测，则已拒收数量必须至少为已测试的数量。 上一道工序和后续工序 如果与上一道工序的已完成数量相比已报告的数量过高，则可能会自动更新上一道工序。这取决于车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的先前工序的报告方法字段。但是，不能通过后续工序自动报告计数点工序。请单独报告这些工序。 如果报告的已完成数量大于计划数量，Infor ERP 将调整后续工序的计划产出数量。 工序状态 首次报告工序数量时，工序状态将从准备启动变为已启动状态。 反冲 报告已完成数量或已拒收数量时，Infor ERP 可以开始反冲工序。请参阅：反冲。 相关主题 报告完成 报告工序完成 反冲 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 冻结工序 |