| 检测作业组 - 特性 (qmptc0137m000) |  |
| 使用此进程来查找、列出并维护针对特定质量标识在相同样品中检验的特性组。 生成检验单时，Infor ERP 会执行以下操作： 为每个检测作业组生成一个检验单。 为每个特性生成一个检验单行。 在相同样品中检测按检测作业组列出的所有特性。 注意 可将特性组链接至检测作业组之前，必须在检测作业组 (qmptc0136m000) 进程中定义检测作业组，在特性 (qmptc0115m000) 进程中定义特性。 相关主题 质量标识和质量组合
字段 | 说明
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
检测作业组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
要项 | 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
检测顺序 | 此字段中的数字指定检测特性的顺序。 通过此字段，可以将使用损坏性检测方式检测的特性设置为检测数量中待检测的最后一个特性。