| 装配线工位利用率 |  |
| 装配线利用率是该装配线的实际订单数量除以该装配线最大订单数量所得到的比率。可以在装配线利用率 (tiasl3500m000) 进程中显示该利用率。如果更改了订单数据，则必须先运行重新计算装配线利用率 (tiasl3200m000) 进程，然后才能看到该利用率。 在装配订单联机手册主题中，可以获得关于装配线计划订单数量的详细资料。 （选项组合的）装配线最大订单数量由下列内容确定： 装配线混合规则（请参阅装配控制模块中的装配线排序和规则类型联机手册主题）。 装配线资源分配。 装配线资源分配由下列因素组成： 每个期段的生产周期（非平均值）或全天的生产周期（平均值）。 为每个装配线工位提供的人员和机器资源。 装配线工位处理一个装配订单所需的时间。该时间以若干生产周期表示。例如，如果生产周期为两分钟，则十分钟就表示为五个生产周期。 请在装配线资源分配 (tiasc5510m000) 进程中定义装配线资源分配，并在装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程中将其链接至特定的装配线工位。 人工重新计划订单后，便会改变装配线利用率。 可以在按关键选项组合列出的利用率 (tiasl3510m000) 进程中，按照装配线混合规则所使用的选项组合（即关键选项组合），查看指定日期装配线上的计划订单数量和最大订单数量。还可以在装配线利用率图表 (tiasl3700m000) 进程中查看该数据的图表。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型 装配订单成本计算 装配反冲 装配线工位利用率 装配订单 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 |