| 维修说明 - 预报和计划 |  |
| 维修说明是要进行维修的制造品或购买品的非定制维修计划。维修说明包含了必须对 物料 执行的一组参考活动。您可以指定材料、人工、其它需求及其相关成本。如果要为物料指定多份维修说明，则可以为物料添加 使用分类 。 如果物料已售出，则可以根据维修说明为 群 生成维修计划。 要根据维修说明直接生成维修计划，可以指定以下内容： 频率： 频率指出了在单位时间内必须对物料执行参考活动的次数。 计量类型： 计量类型 指出了何时必须执行 参考活动 ，这取决于根据实际值和预定义的额定值。可以根据计量类型和频率模式创建 维修说明 的维修计划。 还可以根据维修说明创建维修预报，随后生成 维修计划 。预报是经过微调的物料维修说明。在维修预报中，可以定义在物料维修周期的持续时间内必须执行参考活动的相对时间。 示例 例如，在维修说明中，您已决定每月对物料 A 执行一次维修活动。但是，物料 A 是一台大型制冰机，因此在冬季使用不多。在维修预报中，您决定在夏季每月对物料 A 进行两次维修，而在冬季每月进行一次维修。 除了维修周期以外， 维修预报 也取决于预报值。预报值是相对值，与时间无关。对于由某一计量类型触发的参考活动，将为其计算 相关变量 的预期值和 独立变量 的值。根据维修周期，可在生成维修计划预报时调整这些值。 预报不是定制的。预报是针对物料生成的，而不是针对群。如果物料已售出，则可以根据预报为 群 生成维修计划。 注意 如果定义了物料的维修说明，则会使用维修说明来生成维修计划。 如果还为该物料定义预报，则在生成维修计划时将使用预报而非维修说明。 预报是针对物料分解结构的顶层物料（父物料）生成的，其中考虑了 物料分解结构 中定义的所有相关的子层物料（子物料）。但是，必须为每个父物料和子物料定义维修说明。 相关主题 生成维修计划 |