| 发料概览 |  |
| 处理生产订单时，有若干种方法可用来在车间接收材料。 反冲 指根据物料的理论用量和报告完成的物料数量，自动从库存发放材料或核算制造物料所耗用的工时。如需更多信息，请参阅反冲。 车间存货 指在车间中存放的非贵重材料存货，这种存货可直接用于生产，不必单独记录每次发料。车间存货不可反冲，也不属于估计成本。核算车间存货材料时，需要将附加费添加到最终产品的成本价中。看板会触发向车间提供车间存货物料。可以创建车间管理生产订单类型的仓单，并确定材料必须从哪个仓库装运到哪个工作中心。 控制发料 以自定义的方式，将材料从仓库发放到车间。可以选择严格控制发放流程，也可以选择较宽松地控制发放流程。通常，材料发放会历经以下阶段： 分配仓库中的材料 计划生产订单会导致产生计划库存事务处理。物料需求计划 (MRP) 的计划引擎将这些事务处理用于计划目的。只要下达了生产订单，就会创建仓单，这意味着为生产订单已分配了仓库中的材料。 物料清单 (BOM) 中指定的所有材料都在仓库中均为已分配状态，这会反映在估计材料 (ticst0101m000) 进程中。 如果使用车间仓库，则可以确定在车间仓库中分配材料的时间。 如需更多信息，请参阅使用车间仓库。 指定发料数量 必须指定要发放的材料数量。根据车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的人工发料复选框的设置，ERP LN 会自动指定计划数量，或者您可以人工指定材料数量。请注意，仓库中的材料数量仍处于冻结状态。 如需更多信息，请参阅指定待发放的材料。 下达材料 如果在仓库中下达材料，材料会变为解冻状态，这向仓库员工发出一个信号，此时可以开始仓库出库过程。 如需更多信息，请参阅下达材料。 执行仓储业务过程 将执行一个自定义的出库过程。 如需更多信息，请参阅处理仓单行。 接收材料 会在车间接收所需的材料数量。 要处理从仓库到车间以及从车间到仓库的材料，可使用用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 进程。 如果要更详细地处理材料，必须使用生产仓单 (timfc0101m000) 进程。特别在使用序列化物料或批次控制物料时，Infor 建议使用此进程。材料的所有操作都显示在所谓的生产仓单上，可在生产仓单 (timfc0101m000) 进程中查看这些生产仓单。 相关主题 指定待发放的材料 下达材料 处理仓单行 发料参数 反冲 使用车间仓库 将 SFC 与仓储管理子系统集成 直接处理材料短缺 制造管理子系统中使用的标签 |