| 工序步骤 (tirou1105m000) |  |
| 使用此进程来定义微工艺流程中的工序步骤。 工序步骤会链接到物料、工艺流程和工艺流程工序的组合。您可以为每个工艺流程工序定义一个或多个工序步骤。工序步骤的序列号表示执行工序步骤的顺序。另外，您还可以将引用指示链接到工序步骤以指示在物料上装配特定组件的位置。 在特定菜单上选择： 流程变量，可以将流程变量链接到工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程中的工序步骤。 “操作说明”，可以将操作说明链接到工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) 进程中的工序步骤。 工具，可以将工具链接到为工序/工序步骤链接工具 (tirou1110m000) 进程中的工序步骤。 相关主题 微工艺流程
字段 | 说明
物料 | 制造管理子系统的任何模块中出现的物料。该物料可以是用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中的采购物料、制造物料或通用物料。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
/ | 标识一系列活动中的某个数据记录或某个步骤的编号。各种各样的上下文中都会用到序号。ERP LN 通常会生成下一物料或步骤的序号。您可以根据上下文改写此编号。有时，还可以通过设置相应的参数来改变编号。
工序步骤 | 连接到工艺流程工序的子工序。 工序步骤可以包含诸如操作说明、流程信息和工具信息等信息。
引用指示 | 指示在物料中插入组件的位置，例如，电子元件在印刷电路板上的装配位置。引用指示常用于电子行业；引用指示可能源于计算机辅助设计 (CAD) 工作站。 您可以从此字段推进至按物料列出的引用指示 (tcibd0120m000) 进程。 相关主题 引用指示概览
工艺流程 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。
工艺流程 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。