| 生产计划概览 |  |
| 使用此进程以 显示影响生产订单计划的因素概览。如果双击物料，则可以在 生产计划 (tisfc0110m000) 进程中显示 详细资料。 注意 要在 生产计划 (tisfc0110m000) 进程中维护 生产订单的详细资料，请在 生产计划 (tisfc0110m000) 进程中双击记录。 生产订单 在 车间管理模块 中以下列方式之一结束： 生产订单从 企业计划子系统 的 转换计划订单 (cppat1210m000) 进程转移。 ERP LN 将 企业计划子系统 中的计划生产订单数据复制到 车间管理模块 中的生产订单。 已经在 车间管理模块 的 生产订单 (tisfc0501m000) 进程中人工输入了生产订单。 ERP LN 使用在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中为工序指定的数据偏置提前期，并计算起始和终止日期。 从 仓储管理子系统 的 生产订单建议 (whina3100m000) 进程转移生产订单。 ERP LN 在 车间管理模块 中转换实际 生产订单 中的 生产订单建议 。 ERP LN 为该生产订单提供了订单建议的起始日期。 对于所有这些生产订单，可以在 车间管理模块 中更改生产日期。 图 1-1 显示对于计算提前期要素以及工序的起始和结束日期非常重要的时间点。 图 1-1
A | 排队起始日期 ：工序 排队时间 的开始日期和时间
B | 准备 + 运行起始日期 ：工序 生产时间 的开始日期和时间
C | 工序启动日期 ：工序可以开始或重新开始的日期和时间
D | 等候起始日期 ：工序的生产时间结束、 等待时间 开始的日期和时间
E | 移动起始日期 ：工序的等待时间结束、 移动时间 开始的日期和时间
F | 排队起始日期（下道工序） ：工序的移动时间结束、下道工序的排队时间开始的日期和时间。如果是工艺流程的最后一道工序，此日期就是计划的交货日期。
G | 准备 + 运行起始日期（下道工序） ：下道工序的排队时间结束、生产时间开始的日期和时间。如果是工艺流程的最后一道工序，此日期就是要求的交货日期。
“特定”菜单 在 特定 菜单上，可以选择下列选项： 生产计划 ：启动 生产计划 (tisfc0110m000) 进程，可以在此进程中编辑生产订单的详细资料。 更新利用率 ：启动 更新利用率 (tisfc0201m000) 进程，可以在此程中重新计算计划使用机器/工作中心多少能力。对于装配线工作中心，无法完成此操作。必须在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的 日利用率更新方式 字段和 周利用率更新方式 字段中选择 自动 或 人工 。如果选择 自动 ， ERP LN 将在创建或更新生产订单时自动生成/更新计划；如果选择 人工 ，则必须使用 更新利用率 (tisfc0201m000) 进程来人工更新能力计划。 按生产订单列出的工序步骤 ：启动 按生产订单列出的工序步骤 (tisfc0121m000) 进程，可以使用此进程列出所选工序的 工序步骤 。在这个进程中，如果 工序状态 不是 已完成 ，并且没有在 估计工具需求 (titrp0111m000) 进程中为工序定义 工具 ，则也可以添加或更改工序步骤。 按工序（步骤）列出的流程变量 ：启动 按工序（步骤）列出的流程变量 (tisfc0132m000) 进程，可以在此进程中列出和/或维护特定生产订单的工序或工序步骤的 流程变量 。 按工序（步骤）列出的操作说明 ：启动 按工序（步骤）列出的操作说明 (tisfc0142m000) 进程，可以在此进程中显示和维护特定工序或工序步骤的操作说明。可以在 按生产订单列出的操作说明 (tisfc0141m000) 进程中单击纸夹图标来查看特定生产订单的操作说明。 自动压缩排队时间 ：启动 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 进程，在此进程中可以从订单所有尚未完成的工序中平均删除 排队时间 ，以满足生产订单要求的交货日期或起始日期。 日历 ：启动 日历工时 (tcccp0120m000) 进程，在此进程中可以查看和维护 ERP LN 用来计划选定生产订单工序的 日历 的时间和能力详细资料。 打印图标 打印图标提供下列两个选项： 打印生产订单计划 ：启动 打印生产订单计划 (tisfc1401m000) 进程，可以使用此进程为特定（范围）的生产订单打印包含计划详细资料的报告。 打印按优先级列出的生产订单计划 ：启动 打印按优先级列出的生产订单计划 (tisfc1410m000) 进程，可以使用此进程打印报告，该报告根据可定义的优先级标准列出生产订单。 相关主题 生产订单的功能概览 在车间管理模块 (SFC) 中计划生产订单 计算工序的生产时间 使用概览进程
字段 | 说明
生产订单 | ERP LN 显示其工序和计划详细资料的 生产订单 。 生产订单必须出现在 生产订单 (tisfc0501m000) 进程中。 相关主题 生产订单的功能概览 生产订单的来源
生产订单状态 | 生产订单的 订单状态 。 允许值 已计划 计划 已打印文档 已下达 活动 待完成 已完成 已结 已存档 相关主题 生产订单状态
项目 | 计划使用生产订单的 项目 。如果此字段为空，则生产订单的产品是 不具名物料 。 相关主题 生产订单的来源
物料 | 按生产订单生产的 物料 。
工序 | 工序的序号。 ERP LN 使用序号为制造部件或成品计划工艺流程工序。 可以使用 按订单列出的工序关系 (tisfc1102m000) 进程或 生产计划 (tisfc0110m000) 进程来更改工艺流程的工序顺序。
下道工序 | 希望跟随在当前工艺流程工序之后的工序。 工序不必以它们序号的顺序排列，可以选择最有效的顺序。可以使用 按订单列出的工序关系 (tisfc1102m000) 进程或 生产计划 (tisfc0110m000) 进程来修改工艺流程的工序顺序。 值零 (0) 是为最后一道工序保留的。
任务 | 在工序中执行的 任务 。 可以在 任务 (tirou0103m000) 进程中为工艺流程工序定义任务。
任务 | 工序中执行任务的说明。
工作中心 | 执行工序所在的 工作中心 。 可以在 工作中心 (tirou0101m000) 进程中为任务定义默认的工作中心。
工作中心 | 对执行工序所在的 工作中心 的说明。
分包工序 | 如果下列条件成立， ERP LN 将显示“是”： 在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中为工序定义的工作中心是分包工作中心。 在 分包工序 (tisfc2210m000) 进程中将相应的工序定义为分包工序。
日历 | ERP LN 用于计划工序的 日历 。 在 工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中，可以找到 ERP LN 用来计划工序的日历的更多详细资料。 相关主题 制造管理子系统中的日历
时区 | 计划生产订单时 ERP LN 所采用的时区。 ERP LN 在时区中计划工序，这些时区是在 地址 (tccom4530m000) 进程中为涉及到的工作中心部门的地址定义的。 例如，如果 日历 中的工作时间从上午 08:00 开始，那么计划将在指定时区的上午 08:00 开始。但是， ERP LN 按照为用户（当地时间）定义的时区显示工序日期。 相关主题 使用时区
工序状态 | 工序的当前 工序状态 。 允许值 已计划 准备启动 已启动 活动 已冻结 已完成 已结算 相关主题 工序状态 工序状态值 冻结工序 报告工序完成 报告完成数量和拒收数量
排队时间 | 工序的 排队时间 ，其值在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义。 可以在 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 进程中减少计划的排队时间，可以通过下列进程中的 特定 菜单访问这个进程： 生产订单 (tisfc0501m000) 生产计划 (tisfc0110m000) 生产计划概览 (tisfc1507m000) 相关主题 排队时间压缩 制造管理子系统中的提前期
时间单位 | ERP LN 用于表示排队时间、等待时间和移动时间的 时间单位 。 可以在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义时间单位。
生产时间 | 生产时间 是工序的总提前期。 ERP LN 用于计算工序生产时间的公式取决于是否选中了 固定期间 复选框。 如果选中 固定期间 复选框， ERP LN 将使用下列公式： 如果清除 固定期间 复选框， ERP LN 将使用下列公式：
剩余生产时间 | 完成工序还需要的提前期。 生产开始后， ERP LN 将逐渐减少 剩余生产时间 ，直到完全完成工序。 ERP LN 计算剩余生产时间的方式取决于 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中 剩余生产时间计算方式 字段的设置。如果字段设置为 计划数量 ， ERP LN 将使用下列公式计算剩余订单数量：
    剩余订单数量 = 计划投入数量 - （完成的数量 + 拒收的数量 + 计划拒收数量）
之后， ERP LN 将使用剩余订单数量的值计算 生产时间 。 如果 剩余生产时间计算方式 字段设置为 耗用时间 ， ERP LN 将采用下列步骤计算剩余生产时间： 计算耗用的工时。 计算工时总数。 使用前两个步骤中得到的值计算剩余生产时间。 相关主题 计算剩余生产时间
耗用工时 | 在 人员管理子系统 中为工序登记的工时和机时总数。 在 人员管理子系统 中计算工时并对其进行处理时，工时会过帐到订单/工序。如果使用反冲，将自动过帐工时。
等待时间 | 工序的 等待时间 ，其值在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义，并用该进程中定义的时间单位表示。
移动时间 | 工序的 移动时间 ，其值在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义。
时间余量 | 由 ERP LN 计算的工序的 时间余量 。 相关主题 生产订单提前期（转移批量） 时间余量和生产计划
转移批量小于生产批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果选中此复选框， 则可以在完成整个生产批量前开始下一道工序。在 转移批量 字段中显示一个值，该值指明何时可以开始下一道工序。 如果清除此复选框， 则在完成整个生产批量时才开始下一道工序。 如果 工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的 转移批量方法 字段是 数量 ，则在 转移批量 字段中显示的数字是数量。如果 转移批量方法 字段是 百分比 ，则该数字是百分比。 相关主题 生产订单提前期（转移批量）
转移批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果 工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程的 转移批量方法 字段是 数量 ，则显示数量。如果 转移批量方法 字段是 百分比 ，则显示百分比。
延误天数 | 生产订单要求的交货日期和工序的计划交货日期（ 排队起始日期（下道工序） ）之间相差的天数。
物理位置 | 执行工序所在的位置的名称和说明。另外，您还可以将该字段用于任何其它有关生产订单的信息。如果正在使用订单组，则可以用 更新生产订单组的物理位置 (tisfc0210m000) 进程为所有组成员同时更新这个字段。 注意 此字段中引用的物理位置与 仓库库位 无关。
排队起始日期 | 当前工序 排队时间 的起始日期。 可以单击 特定 菜单上的 自动压缩排队时间 选项来启动 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 进程，可以使用此进程在相应的工序中平均减少排队时间。 相关主题 排队时间压缩
准备 + 运行起始日期 | 工序的计划起始日期。
工序启动日期 | 希望启动工序的日期。如果工序已经启动，则指希望重新启动工序的日期。 通过更改 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 剩余生产时间计算方式 字段，可以指定 ERP LN 是使用剩余订单数量还是使用消耗工时来计算已经执行的工作量。
等候起始日期 | 工序的准备和运行时间计划结束、 等待时间 计划开始的日期和时间。 注意 等候起始日期 是在 车间管理模块 中计算的。
移动起始日期 | 工序的 等待时间 计划结束、 移动时间 计划开始的日期和时间。
排队起始日期（下道工序） | 工序的移动时间计划结束、下道工序 排队时间 计划开始的日期和时间。
准备 + 运行起始 下道工序 | 下道工序的排队时间计划结束、生产时间开始的日期和时间。 如果选中 转移批量小于生产批量 复选框，且在 转移批量 字段为第一道工序定义了批量，则可以在第一道工序结束前开始下一道工序。在这种情况下， 准备 + 运行起始日期（下道工序） 字段中第一道工序的日期和时间等于 排队起始日期（下道工序） 字段中的日期和时间。 相关主题 按订单日期确定
机器 | 执行工序所用的 机器 。
计划投入数量 | 工序的 计划投入数量 。 如果更改废品率或产出率值， ERP LN 将重新计算计划投入数量以使计划产出数量保持在相同的层次。
计划数量产出 | 工序的 计划产出数量 。
完成数量 | 当前工序报告为 已完成 的物料数量。 工序状态 字段设置为 已冻结 时，不能更改已完成数量。 相关主题 报告工序完成
拒收数量 | 没有达到工序质量标准，因而被报告为拒收的数量。 相关主题 报告完成数量和拒收数量
计划拒收数量 | 根据 产出率 、 废品率 和在前面的工序中完成和拒收的实际数量， ERP LN 计划拒收的物料数量。 完成数量 字段和 拒收数量 字段的值发生更改时， ERP LN 会更新 计划拒收数量 字段。
计数点 | 如果选中此复选框， 则相应的工序是一个 计数点 。 可以在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中将工序定义为计数点。在工序被报告为已完成之前，可以修改相应的复选框。
命令 | 说明
生产计划 | 启动 生产计划 (tisfc0110m000) 进程。
更新利用率 | 启动 更新利用率 (tisfc0201m000) 进程，在此进程中可以通过 企业计划子系统 中的模块更新计划。将删除全部利用率数据，并使用 生产计划 (tisfc0110m000) 进程中的生产数量和日期数据重新生成这些数据。不能更新装配线工作中心的计划。
微工艺流程 | 为工艺流程或工序特定的详细资料选择一个可用选项。
按生产订单列出的工序步骤 | 启动 按生产订单列出的工序步骤 (tisfc0121m000) 进程。
按工序（步骤）列出的流程变量 | 启动 按工序（步骤）列出的流程变量 (tisfc0132m000) 进程。
按工序（步骤）列出的操作说明 | 启动 按工序（步骤）列出的操作说明 (tisfc0142m000) 进程。
自动压缩排队时间 | 启动 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 进程，在这个进程中，可以从所有工序中平均地减少排队时间。
日历 | 启动 日历工时 (tcccp0120m000) 进程，这个进程包含与 日历 （ ERP LN 用此日历来计划工艺流程工序）的工时和能力有关的详细资料。