| 定义设置分类和设置状态 |  |
| 在 ERP LN 中可以使用设置优化功能，安排标准物料或定制物料的生产订单的计划，达到减少准备时间的目的。 过程 要对 ERP LN 标准物料使用设置优化功能，必须执行下列步骤才能将 设置分类 和 设置状态 链接到标准物料的工艺流程工序： 在 设置分类 (tcmcs0185m000) 进程中定义设置分类。 在 设置状态 (tcmcs0186m000) 进程中定义设置状态。 在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中，可以启动 按工艺流程工序列出的设置分类和状态 (tirou1104m000) 进程，以便将设置分类和设置状态链接到某个特定标准物料的工序。 生成生产订单后，可以使用 按工序列出的设置分类和状态 (tisfc0133m000) 进程对链接到某个特定生产订单工序的设置分类和设置状态进行检查和修改。 车间的生产计划员可利用此进程中的信息，按工序的特定设置状态（特征）生成 订单块 或人工对生产订单分组。这样，可以针对组中的所有生产订单连续执行某道工序。因此，可以最大程度地减少工序中机器的准备时间。 定制物料 如需有关将 产品配置模块 中定义的 产品特性 转换为设置分类和设置状态的信息，请参阅 根据产品特性定义设置分类和设置状态 。 计划顺序 如果为订单块计划功能定义了设置分类和设置状态，则必须输入每个设置状态的计划顺序。 ERP LN 会根据相关计划顺序对 订单块 排序。 要定义设置状态的计划顺序，请在 设置状态 (tcmcs0186m000) 中的 计划顺序 字段中输入一个数字值。 相关主题 ERP LN 中设置分类和设置状态的背景 订单块计划 根据产品特性定义设置分类和设置状态 |