| 通用物料清单 (tiapl2110s000) |  |
| 使用此进程以 为 通用物料 的通用 物料清单 (BOM) 定义模板数据。通用物料的子物料可以是通用物料，也可以是 工程模块 。根据此模板，在创建 产品变型 结构时会创建特定于订单的 BOM。 注意 在现有产品变型结构中，不会处理对 通用物料清单 所做的更改。 相关主题 装配计划概览
字段 | 说明
主物料 | 顶层通用物料。 该物料必须具有以下特征： 物料类型必须为 通用物料 物料必须为 序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为 总装进度计划物料 可以在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。
位置/序号 | 一个参考编号，用于在物料清单中标识一个特定的制造物料和组件物料的组合。该位置编号又细分为若干序号，这些序号用来查阅特定日期之间组件的使用情况。 默认情况下， ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。位置的编号不受限制。 ERP LN 建议您使用默认值，以便可以使用中间编号来插入组件。
位置/序号 | 使用物料清单序号，可以为每个位置定义多个组件物料。这些可互换组件是有效组件时，它们可以拥有不同的日期。 替换物料清单中的物料时，ERP LN 也会使用序号。 示例 例如，在八月份之前，组装自行车时使用的是从供应商 A 处购买的车架。但八月份之后，将使用从供应商 B 购买的相同车架。请不要对第二批车架使用一个新的物料清单位置编号，而应使用一个新序号。 ERP LN 假设每个序号都存在对应的一行。 ERP LN 会选择对工序日期或对已配置的产品单位有效的序号。 如果具有相同的位置编号、但序号不同的若干行都有效，则会使用具有最低序号的行。 相关主题 装配计划概览
生效日期 | 子物料对 BOM 的生效日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期 必须早于 过期日期 。 如果使用了 例外 ，则在日期范围和例外均有效的情况下，工序分派才有效。
过期日期 | 在其之前子物料对 BOM 一直有效的日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期 必须早于 过期日期 。 如果使用了 例外 ，则在日期范围和例外均有效的情况下，工序分派才有效。
标准配置 | 如果选中此复选框， 则子物料将成为标准配置的一部分。标准配置可定义必须始终在此 BOM 中使用的物料，除非 例外 改写了标准配置。 相关主题 单元有效性中的例外
单元有效 | 如果选中此复选框， 则会将一个 例外 链接到该子物料。 您无法选中或清除此复选框，但必须在 例外 (tcuef0105m000) 进程中选择一个例外。单击 例外 可推进到该进程。 如果未选中此复选框，则无法清除 标准配置 复选框。 相关主题 单元有效性中的例外
子物料 | 主物料的组件。 子物料可分为以下两种类型： 通用物料 工程模块物料
物料类型 | 子物料的类型。该类型可以是 通用物料 ，也可以是 工程模块物料 。 通用物料必须具有以下特征： 物料类型必须为 通用物料 物料必须为 序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为 总装进度计划物料 可以在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。
物料清单文本 | 如果选中此复选框， 则会显示可存储关于 BOM 行信息的文本。
附加信息 | 与以文本形式存储的可附加到 BOM 行的信息相反，使用该字段可以存储要立即查看的附加信息。
命令 | 说明
例外 | 启动 例外 (tcuef0105m000) 进程。