| 更改工程物料清单 (EBOM) - 人工过程 |  |
| 如果要更改并核准工程物料 的物料清单 (BOM)，可以采用下列三种方式： 通过物料清单整体变更来更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 - 自动过程。 人工更改工程物料清单 (EBOM)，然后，通过物料清单整体变更 (MBC) 来核准此工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程。 人工更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参考以下过程。 步骤 1. 工程物料 (tiedm0110m000) 在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中定义新的工程物料，或者在复制生产物料清单至工程物料清单 (tiedm0205m000) 进程中，将现有的生产物料转移到工程数据管理模块 (EDM) 内。如果要实施该工程物料的核准过程，请在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中选中更改管理控制复选框。必须使用数据管理子系统中的更改管理，来执行此核准过程。 步骤 2. 工程物料修订 (tiedm1100m000) 在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中选择工程物料，并从特定菜单中启动工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程。这样，可以为该工程物料定义新的修订。修订状态为创建中。 步骤 3. 工程物料清单 (tiedm1110m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料修订，并启动工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程。现在，您可以根据需要，对工程物料清单 (EBOM) 进行人工定义或更改。 步骤 4. 核准用于工程环境 如果您已经更改了工程物料清单 (EBOM)，则可以核准用于工程环境的修订。要执行此操作，请在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后在特定菜单中单击核准用于工程环境。修订状态会更改为已被工程部门核准，以指示已经核准该工程物料清单 (EBOM)。 步骤 5. 工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 如果需要，您现在便可定义该修订所指的（生产）物料。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后在特定菜单中单击关系。工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程会启动。在该进程中，可以定义一个或多个物料。这可以是从物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中选择的现有物料，或是您输入物料名称的新物料。请注意，无需在此阶段对关系进行人工定义。在步骤 8 中，也可以自动生成物料关系。如需更多信息，请参考步骤 8。 步骤 6. 更改管理控制 如果工程物料是受更改管理控制的，即，若在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中选中更改管理控制复选框，则必须在数据管理子系统中完成核准过程。否则，将无法按照下一步说明，核准用于生产环境的修订。 步骤 7. 核准用于生产环境 核准用于生产环境的修订。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击核准用于生产环境。修订状态会更改为已被生产部门核准。 步骤 8. 复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 复制用于生产环境的工程物料数据。在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击复制工程物料至物料。复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程会启动。该进程中的来源物料是您要处理的工程物料。在目标物料字段内，可以输入工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中所定义的其中一个物料。不过，如果未定义任何关系，则可以在目标物料字段中输入新物料名称或与来源物料相同的名称。系统会自动创建具有该名称的生产物料。新创建的生产物料也会显示在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中。请注意，必须在复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程中输入一个物料组，才能为新创建的物料获得默认值。 步骤 9. 生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击生成工程物料清单副本数据（多层）。生成工程物料清单副本数据（多层） (tiedm1230m000) 进程会启动。您必须输入来源物料和目标物料。如果单击生成，系统会收集工程物料的工程物料清单 (EBOM) 数据，并将其放置到缓冲区中以便复制。如果需要，您可以立即在工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程（可从工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中启动）中更改数据。 步骤 10. 定案工程数据 (tiedm3240m000) 在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择工程物料，然后在特定菜单中单击定案工程数据。定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程会启动。工程物料清单 (EBOM) 会复制到（新的）生产物料。 步骤 11. 存档工程数据 (tiedm1250m000) 如果需要，可以在存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程中存档工程物料数据。 注意 您可以通过在工程物料修订 (tiedm1100m000) 进程中选择修订，然后从特定菜单中单击重置修订状态，来重置修订状态。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 工程物料 将工程物料复制到物料 定案工程数据 工程物料清单 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 |