| 物料清单 (tibom1110m000) |  |
| 使用此进程以定义制造物料或采购物料的物料清单 (BOM)。 在物料清单行中列出了制造物料的组件物料。每个物料清单行都包含了有关组件物料在物料清单中的位置、所需数量和组件物料的过期日期等信息。组件物料可以是制造物料或采购物料。可以在物料清单 (tibom1110m000) 概览进程中直接输入并维护物料清单行。要更改更多详细资料，必须在启动物料清单 (tibom1110m000) 详细进程后双击物料清单行。 如果要定义物料的物料清单，必须首先在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中定义物料。 可以在“视图”菜单中选择物料清单 (BOM) 的显示方式，以及与之相关的组件物料的输入方式： 按位置。 按工序和位置。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中，可以确定启动进程时采用哪种视图来显示 BOM。在物料清单查看方式字段中选择是按物料还是按工序查看物料清单。 替换过期组件 要替换过期组件，请按以下步骤执行操作： 插入物料清单位置编号与过期组件的相同的物料清单行。 在过期日期字段中输入必须调换过期组件的日期。 在生效日期字段中对新组件输入同一日期。 如果过期组件不再用于任何物料清单中，则必须在物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中设置物料的最后一个有效订货日期。如果仓库指定了最后一个有效订货日期，则必须使用按仓库列出的物料 (whwmd2510m000) 进程。 如果选中了已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中的用尽功能和使用替代材料复选框，并且输入的新组件的物料清单位置编号与现有组件的相同，ERP LN 会在用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程中自动插入过期材料作为用尽材料。 性能方面 此进程的设置可能影响系统性能和数据库扩展。如需更多信息，请参阅下列主题： 物料清单层数 车间存货 虚拟物料 多道工序的材料 相关主题 多层物料清单的结构 单层物料清单的结构 摘要型物料清单的结构 计算净数量 废品率和产出率 将材料链接至工序 虚拟物料 引用指示概览 链接物料清单中引用指示的过程 制造管理子系统中使用的标签 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料
字段 | 说明
物料选择 | 要为其显示或维护物料清单的制造物料或采购物料。 第一个段用于项目代码，而第二个用于物料代码。
工程物料修订 | 指工程物料或受修订号控制物料（即链接至工程物料的物料）的版本或修订版本。一个工程物料可以有若干个修订号。 示例 工程物料：山地自行车 E-MB01
修订 | 说明 | 状态
--- | --- | ---
A1 | 自行车草图 | 未下达
A2 | 自行车设计图 | 未下达
A3 | MB01 自行车的父工程物料 | 已下达
A4 | 过时的自行车 | 取消数量
物料清单数量 | 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
必须在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中确定物料清单数量。 物料清单数量使您可以将非常少的物料数量指定为物料清单组件。例如，在为化学稀释液创建物料清单时，可能需要这样做。 示例 假设您要配制百万分之一的盐稀释液。如果稀释液的库存单位为升，则可以将物料清单的物料清 (BOM) 单数量指定为 1 升，并将组件物料指定为 1 毫克盐。但是，一毫克可能太小，无法进行精确测量。因此，可以将物料清单的物料清单 (BOM) 数量指定为 1000 升，组件物料为 1 克盐，这种做法更实际。
物料清单数量 | 定义库存的单位，例如，克或米。
订单提前期 | 根据工艺流程工序中定义的提前期要素，用小时或天表示的物料生产时间。 通过单击此进程特定菜单上的更新订单提前期或单击物料生产数据 (tiipd0101m000) 详细进程中的更新订单提前期，可确定订单提前期。
位置 | 组件的位置编号。 默认情况下，ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。对位置的编号不受限制。要获得最佳结果，必须使用默认值，以便可以使用中间号来插入组件。 组件物料的最大位置编号为 9999。
序号 | 物料清单序号是组件物料的物料清单位置编号的细分。 如果要为制造物料创建订单且某一 BOM 行具有多个序号，ERP LN 则会使用当前有效的序号。 如果多个序号有效，则仅考虑具有最小有效序号的物料。
物料 | 作为制造物料一部分的组件物料。 该组件必须是采购物料类型或制造物料类型的物料。且该组件必须在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中定义。
工序 | 在该工序将物料清单行的材料发放至车间的工序。 如果输入零 (0)，则将使用按物料清单行列出材料与工艺流程的关系 (tibom0140m000) 进程确定在哪道工序上发料。如果不存在材料与工艺流程的关系，则在第一道工序上发料。 如果输入一个非零 (0) 值（例如 10），则在第 10 道工序上发料。该道工序适用于为制造物料定义的所有工艺流程。如果制造物料的工艺流程中不存在该工序，则在工艺流程的第一道工序上发放物料清单 (BOM) 行材料。 注意 尽管使用此字段可以直接添加工序，但还是建议您通过工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程添加工序。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 多道工序的材料。
仓库 | 存储组件、分配生产订单的仓库。 注意 如果组件是虚拟物料且选中了如果父物料为虚拟物料，则继承仓库复选框，ERP LN 则会在组件父物料的仓库中分配组件的需求。
受仓库管理系统控制 | 如果选中此复选框，则在仓库 (tcmcs0503m000) 进程中定义了存在与仓库管理系统 (WMS) 的集成。此进程中的批次选择字段的值必须与所用仓库管理系统中的值相同。
批次选择 | 此字段适用于受批次控制的物料。值任意、相同或指定代表订单行上批次物料交货的特殊情况。该值还确定批次编号的指定方式。
长度 | 可以将此字段与宽度字段和单位数一起使用，来计算净数量。 净数量等于长度字段乘以单位数并乘以宽度字段（如果可用）。 在打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中，只有针对给定组件输入了长度字段，才能打印锯料清单。如果输入了长度字段和宽度字段，则可以打印下料清单。 相关主题 计算净数量
宽度 | 可以将此字段与长度字段和单位数一起使用，来计算净数量。 净数量等于长度字段乘以单位数并乘以宽度字段（如果可用）。 如果输入了长度字段和宽度字段，则可以在打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中打印下料清单。 相关主题 计算净数量
单位数 | 所需的材料（在长度字段和/或宽度字段中指定）数量在产品中出现的次数。 相关主题 计算净数量
净数量 | 制造物料中所用组件物料的数量。 要计算此数量，请将单位数乘以长度字段的值并乘以宽度字段的值。例如，如果指定 10 个单位的 2 厘米长和 3 厘米宽的组件，则净数量为 60 (10*2*3)。如果未指定宽度，则净数量为 20。 注意 如果显示的数量为负，则制造物料的生产将导致副产品。此副产品在物料清单中以计算材料总需求的负数量输入。 与数量无关的行 如果物料清单 (BOM) 行与数量无关，则在该字段中显示 0。 相关主题 计算净数量 废品率和产出率
废品 率% | 记录废品率可防止生产过程中出现短缺。废品率以百分比损失表示。 废品率为 5% 意味着 ERP LN 会为生产订单（所需的物料总量）多分配 5% 的组件。 废品数量是由小于 100% 的产出率造成的损失以及额外损失之和。 如果从工程物料清单 (BOM) 生成物料清单 (BOM)，还将复制废品率和废品数量值。但是，只在仅更改了序号的情况下才复制这些值，例如，将车轮 10/1 更改为车轮 10/2。如果物料清单 (BOM) 行上存在新物料，例如，车轮改为备用车轮，将不复制废品数据。在这种情况下，废品数量和废品率将为零 (0)。 相关主题 废品率和产出率
废品数量 | 无用的材料或拒收的中间产品，例如，因为组件缺陷或产品在切削或切割工序中受损。考虑到预期废品，必须增加总材料需求和/或工序的投入数量。 在物料清单 (BOM) 中，可以将废品定义为净材料需求的百分比（即废品率）和一个固定数量（即废品数量）。废品数量常用于定义开始生产时损失的材料数量，例如，测试设备损失的材料。 对于某道工序，只能将废品定义为固定数量。 将在生产过程中损失的材料数量。该数量是与生产数量无关的固定数量。记录废品数量可防止生产过程中发生物料短缺。 废品数量是由小于 100% 的产出率造成的损失以及额外损失之和。 如果从工程物料清单 (BOM) 生成物料清单 (BOM)，还将复制废品率和废品数量值。但是，只在仅更改了序号的情况下才复制这些值，例如，将车轮 10/1 更改为车轮 10/2。 如果物料清单 (BOM) 行上存在新物料，例如，车轮改为备用车轮，将不复制废品数据。在这种情况下，废品数量和废品率将为 0。 相关主题 废品率和产出率
有效更改单 | 定义物料清单行生效日期的更改单。
生效日期 | 生效日期和过期日期确定组件的有效性期段。生效日期指明可以在制造物料中使用该组件的时间。 如果选中了物料清单 (tibom1110m000) 详细进程中的与工程数据管理链接复选框，则可以从工程物料修订的生效日期字段得到生效日期。 使用生效日期和过期日期，ERP LN 可以在不影响生产的情况下保存有关生产结构的历史数据。 如果物料的生产日期超出有效性期段，ERP LN 将不会为该组件分配任何库存或材料需求。 相关主题 材料和工序的生效日期
过期日期 | 生效日期和过期日期确定组件的有效性期段。过期日期指明无法在制造物料中使用该组件的时间。 使用生效日期和过期日期，ERP LN 可以在历史数据不影响生产的情况下保存这些有关生产结构的历史数据。 如果物料的生产日期超出有效性期段，ERP LN 将不会为该组件分配任何库存或材料需求。 可能的最晚过期日期为 2038 年 1 月 19 日。如果未输入过期日期，ERP LN 会自动将过期日期设置为 01/19/38。 相关主题 材料和工序的生效日期
过期更改单 | 定义物料清单行过期日期的更改单。
第一个有效订货日期 | 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中第一个有效订货日期字段的值。
最后一个有效订货日期 | 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中最后有效订货日期字段的值。
虚拟 | 如果在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中将组件物料定义为虚拟物料，ERP LN 将选中此复选框。可以在此处改写该值。 可以使用虚拟物料来记录有关产品结构的技术信息或执行成本价计算。 注意 如果该组件物料为虚拟物料，则不能定义替代材料。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 虚拟物料。 相关主题 虚拟物料
使用虚拟物料库存 | 如果选中此复选框， ERP LN将检查是否有任何可用的虚拟物料库存。 如果库存中的虚拟物料可用，数量也充足，则此库存用作生产订单中的组件。 如果没有任何可用的虚拟物料库存，或者数量不足，则不使用该库存。ERP LN 将该组件视为正常虚拟物料，以便将虚拟物料展开来计算合计数量。 注意 虚拟库存在计划期间始终被忽略。 相关主题 虚拟物料
打印订单文档 | 如果选中此复选框，将在订单文档上打印物料清单组件。 用户可以指定是否需要在订单文档上打印某一个物料清单 (BOM) 物料。例如，用户可以选择不打印物料清单中的车间存货。
与工程数据管理链接 | 如果选中此复选框，工程物料清单将被复制到生产物料清单。 如果修改此物料清单行，可能会导致工程物料清单和生产物料清单之间产生不一致。
存在 引用指示 | 如果选中此复选框，则按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程中存在一个或多个引用指示。 不能修改此复选框。 要查看或维护引用指示，请单击按物料清单列出的引用指示。 相关主题 引用指示概览
存在替代项 | 如果选中此复选框，则用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程中会存在一种或多种替代材料。 您不能修改此复选框的设置。 要查看或维护替代材料，请单击特定菜单上的用尽和替代材料。 相关主题 BOM 中的替代材料
存在 “用尽材料” | 如果选中此复选框，则表示用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程中存在用尽材料。 您不能修改此复选框的设置。 要查看或维护用尽材料，请单击特定菜单上的用尽和替代材料。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货
允许多物料 | 如果选中此复选框，则 ERP LN 可将材料的净数量分配到多个物料上。例如，可以使用用尽材料和标准材料划分净数量，或者使用标准材料和一种或多种替代材料划分净数量。如果清除此复选框， ERP LN 则只对一个生产订单上的这个物料清单行发放一种物料。 有关示例，请参阅在多个物料上分配材料需求。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料
材料与工艺流程的关系 | 如果选中此复选框，将显示物料清单组件的材料与工艺流程的关系。
由更改管理模块处理 | 如果选中此复选框，物料清单 (BOM) 行将受更改管理模块控制。如果更改单已链接至物料清单，且该更改单尚未被核准，ERP LN 则会选中此复选框。 在更改管理模块 (CHM)中，可以根据已定义的程序跟踪物料清单 (BOM) 行的生效日期和过期日期。
标准配置 | 如果选中此复选框，则物料清单 (BOM) 行是物料标准配置的一部分。标准成本价中包含物料清单 (BOM) 行的成本。如果清除了标准配置 复选框，则该 BOM 行不会成为物料标准配置的一部分。标准成本价中不包含物料清单行的成本。 标准配置 复选框和例外 (tcuef0105m000) 进程中的有效复选框的设置，可共同指明是否将物料清单行用于特定的有效单元。 如果选中标准配置 复选框，并针对链接至该物料清单行的例外清除了有效复选框，则会针对特定的有效单元或需求，忽略该物料清单行。 如果清除标准配置 复选框，并针对链接至该物料清单行的例外选中了有效复选框，则会针对特定的有效单元或需求，添加该物料清单行。 注意 例如，如果物料清单 (BOM) 行附有例外，但您不希望对销售备件或非单元有效的最终产品使用例外，则可以清除此复选框。 相关主题 单元有效性概览
文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
存在例外 | 如果选中此复选框，则有例外链接至该物料清单 (BOM) 行。例外是单元有效性概念的一部分。 相关主题 单元有效性概览
由分包商供应 | 如果分包一个或多个工序，或者物料的整个生产流程，则可以选择是否将材料发送给分销商以供分包物料使用。 如果选中此复选框，则材料不会发送给分销商，而是由分销商提供。因此，不会考虑材料的计划和成本。 如果清除此复选框，且材料链接至分包工序，则材料将发送给分包商。 相关主题 分包概览
实际修订号 | 如果物料与工程物料有关，ERP LN 将使用此字段来显示该工程物料的修订号。
使用提前期偏置 | 如果选中此复选框，则可以指定提前期偏置。如果不使用提前期偏置，则必须在工序开始时提供材料。
提前期偏置值 | 以天表示的提前期偏置。通过从工序结束日期减去提前期偏置来计算组件必须准备就绪的日期。 注意 只有选中使用提前期偏置复选框时，才可以输入提前期偏置。
提前期偏置值 | 选择小时或天作为表示提前期偏置的时间单位。
固定提前期偏置的产出率 | 用于计算汇总计划的产出率。 ERP LN 使用固定提前期计划材料需求量时，ERP LN 将使用固定提前期偏置的产出率字段，而不使用工艺流程数据。该流程在资源需求计划模块中执行。 在该字段中输入的值必须是物料工艺流程中所有工序的估计产出率。例如： 第 10 道工序的产出率为： 90% 第 20 道工序的产出率为： 80% 第 30 道工序的产出率为： 90% 在这种情况下，必须在固定提前期偏置的产出率字段中输入的值为 .90 * .80 * .90 = 65% 默认值 100 相关主题 企业计划子系统中的生产提前期计算 订单计划 - 概览
固定提前期偏置的工艺流程废品 | 用于计算汇总计划的废品率。 ERP LN 使用固定提前期计划材料需求量时，ERP LN 将使用固定提前期偏置的工艺流程废品字段，而不使用工艺流程数据。该计划流程在资源需求计划模块中执行。 在该字段中输入的值必须是物料工艺流程中所有工序的估计废品率。 默认值 0 相关主题 企业计划子系统中的生产提前期计算 订单计划 - 概览
附加信息 | 如果存在有关物料清单 (BOM) 行的附加信息，可以在该字段中查找该信息。
如果父物料为虚拟物料，则继承仓库 | 确定组件是虚拟物料时，ERP LN 在哪个仓库上分配此组件的需求，以及 ERP LN 从哪个仓库发放组件。 如果清除此复选框， ERP LN 会在虚拟物料的仓库中计划发料，而不管物料是否是虚拟物料。可以在物料清单 (tibom1110m000) 进程的仓库字段中定义此仓库。 如果选中此复选框，且此组件是虚拟物料，ERP LN 会在虚拟物料父物料的仓库中计划发料。 相关主题 直接材料供应 (DMS)
硬跟踪传播 | 如果一个生产订单从企业计划子系统转移到车间管理模块，同时还转移了硬跟踪传播信息，则会生成明细。 可以使用此字段决定是否为不是由企业计划子系统提供，而在车间管理模块中确定的材料生成明细。
组合所有权 | 如果选中此复选框，，并且创建一个订单，则材料的所有者将与父物料的所有者相同。
所有权 | 所有权
命令 | 说明
例外 |
复制... |
检测物料清单中的死循环 |
替换物料清单中的物料 |
上一层 |
下一层 |
显示所有生产线 |
物料工艺流程 |
显示有效生产线 |
复制标准产品结构至定制结构 |
检查单元有效供应一致性 |
虚拟工艺流程关系 |
在物料清单中的使用处 |
查看树 | 单击查看树可在图形浏览器框架浏览器中查看并维护多层物料清单。
材料与工艺流程的关系 | 单击可检查物料清单 (BOM) 行是否存在材料与工艺流程的关系。
更新订单提前期 | 单击可启动更新订单提前期 (tirou1202m000) 进程。订单提前期字段的值将获得更新。
按物料清单列出的引用指示 | 单击可启动按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程，在该进程中可以定义和维护物料清单行的引用指示。
用尽和替代材料 | 单击可启动用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程，以维护用尽材料或替代材料。
复制物料至替代材料 | 单击可启动复制物料至替代材料 (tibom0250m000) 进程，以定义更多用尽材料或替代材料。
检查为物料清单行中的用尽材料定义的替代项 | 单击可启动检查为物料清单行中的用尽材料定义的替代项 (tibom0251m000) 进程。
从替代材料中删除已用尽的材料 | 单击可启动从替代材料中删除已用尽的材料 (tibom0252m000) 进程。