| 打印看板标记 (tirou2402m000) |  |
| 使用此进程来打印看板标签。 您必须在此进程中定义物料、工艺流程和工序的组合（的范围）。工艺流程中的每道工序都存在一个工作中心。使用此进程您可以打印看板标签以将中间产品传送到工艺流程的下一工作中心。 注意 可以在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义看板相关信息。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签 使用“自”和“至”字段
字段 | 说明
自物料 | 制造管理子系统的任何模块中出现的物料。该物料可以是用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中的采购物料、制造物料或通用物料。
至物料 | 制造管理子系统的任何模块中出现的物料。该物料可以是用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中的采购物料、制造物料或通用物料。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
参考日期 | 用户可定义的、Infor ERP 用于检查工序是否有效的日期。如果参考日期介于工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中所定义的工序的生效日期和过期日期之间，则工序在参考日期有效。 注意 您只能打印有效工序的看板标签。
标签布局 | 如果使用看板标签触发车间供应，则在此字段中输入的标签布局会确定标签的格式。您可以在打印看板标记 (tirou2402m000) 进程中定义使用的看板标签。 注意 此字段的默认值等于在工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中定义的值。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签
作为虚拟工艺流程连接 | 如果物料范围内包含一个虚拟物料，则可以选中此复选框，将该物料、工艺流程和工序的组合作为虚拟工艺流程连接到某个位于更高物料清单层上的物料的工序上。 因此，会打印更高物料清单层（已连接）物料的（已连接）工艺流程中选定（已连接）工序的看板标签。 相关主题 要连接的物料。 要连接的工艺流程。 要连接的工序。 虚拟物料
要连接的工艺流程 | 选择必须链接到虚拟工艺流程的工艺流程。 相关主题 虚拟物料
要连接的工序 | 选择必须链接到虚拟工艺流程的工序。 相关主题 虚拟物料
要连接的物料 | 选择位于更高物料清单层且必须链接到虚拟工艺流程的物料。 相关主题 虚拟物料
命令 | 说明
打印 | 打印输入的选项。