| 装配计划概览 |  |
| 装配计划模块用于计划产品变型的装配，以及在装配控制模块中生成装配订单。装配计划模块在混合模型流生产环境中为装配线完成这一任务，它以批量、复杂产品的许多变型为特点。 在使用装配计划模块之前，必须在装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中设置 APL 参数。如果为一些集成使用 OpenWorld，则必须在公司总线组件 (tiapl0501m000) 进程中指定总线组件。 请注意，一些进程的行为取决于以下一个或几个参数： 主公司 外部装配件和工序 外部产品变型结构 测试模式 装配计划模块中的主要过程如下： 生成产品变型。 生成产品变型结构。 计算装配件需求。 创建装配订单。 以下部分是这些过程的概览。如需详细信息，请参阅相关进程的联机帮助，以及在本文档结尾处列出的相关主题。 步骤 1. 生成产品变型 在输入销售订单时生成产品变型。在销售订单行 (tdsls4101m000) 进程的销售订单行用于指定所出售的通用物料及其它数据，如所需的下线日期、价格等。其中一个明细还可为有效单元，它可用于配置产品变型。 为了生产用途，在销售订单行中输入的信息保存在产品变型中。产品变型表示所出售的特定产品。可以在产品变型 (tiapl3500m000) 进程中查看产品变型。 某些过程只能在通用物料的主公司中运行。因此，必须在通用物料装配线 (tiapl2500m000) 进程中定义在哪些装配线上生产哪些通用物料。如果没有完成上述定义，则不能输入销售订单行，因为您无法创建产品变型。在通用物料装配线 (tiapl2500m000) 详细进程中，还可以指定基本的销售价格和成本价格。 步骤 2. 生成产品变型结构。 迄今为止，产品变型只是一个产品参考，还没有任何生产数据。此生产数据必须通过解决通用子物料和组成通用最终产品的工程模块的关系来决定。根据有效日期和/或单元来解决这些关系。从通用物料清单 (BOM)(可在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中查看)中检索通用子物料和工程模块。这个过程的结果将存储在产品变型结构中（在产品变型结构 (tiapl3510m000) 进程中显示）。 与通用子物料关系在生成产品变型，即输入销售订单时解析。与工程模块关系在单独的过程中解析。可以通过生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程运行此过程。同时，计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程、创建装配订单 (tiapl3201m000) 进程和刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 进程也可以运行此过程。 装配最终产品所需的装配件和工序存储在工程模块层以下。可以在平化装配件和工序 (tiapl2520m000) 进程中查看每个工程模块的部件和工序。在工序 (tiapl1500m000) 进程中定义工序。在工序分派 (tiapl1510m000) 进程中将工序分配给装配线工位。 请注意以下问题 通用子物料还可以拥有其自己的通用子物料。每个通用物料还可能与一个或几个工程模块相关联。 如果选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中的外部产品变型结构复选框，则仅解析通用物料之间的关系。与工程模块的关系不是从外部来源交付。 在 ERP LN 中，从外部来源交付平化装配件和工序。因此，应始终选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中的外部装配件和工序复选框。这样，只有处于测试模式时，才可以维护几个进程中的数据。 不再需要的产品变型可以由清除产品变型 (tiapl3200m000) 进程删除。 步骤 3. 计算装配件需求 生成产品变型和产品变型结构后，就可以计算装配件需求和创建装配订单。根据产品变型结构和平化装配件计算装配件需求。 计算计划下线日期在需求时界范围内的产品变型的装配件需求。需求时界在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中详细定义。 该计算基于段计划（说明每个段需要装配件的日期）和装配订单的下线日期。段计划在段计划 (tiapl4500m000) 进程中显示。 装配件需求计算完，就转移到企业计划子系统。 步骤 4. 创建装配订单 为计划下线日期在下线装配线的装配订单时界范围内的产品变型创建装配订单。装配订单由装配计划模块创建，但在装配控制模块中保存和执行。在多公司环境下，应为每家公司建立装配订单。 只能为已实现的装配线（即装配线被下达在生产过程中使用）创建装配订单。只能实现有效的装配线。可以在更新装配线 (tiasl1231m000) 进程中验证和实现装配线。还可以在单独的进程中验证装配线：验证装配线 (tiasl1230m000) 进程。 创建装配订单用到了装配线工位变型 (LSV) 的概念。LSV 存储每个装配线工位的材料和工序。可以使用刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 进程刷新和冻结装配订单。被刷新的订单使用产品变型或产品变型结构中的变更进行更新。冻结的订单不再自动更新。只能在装配控制模块中人工更新冻结的订单。 更新装配订单也需要应用 LSV 这个概念。更新将决定能够根据新产品变型和/或产品变型结构创建的 LSV 是否不同于现有的 LSV。如果确有不同，在必要时创建新 LSV，送交给装配控制模块。 可以在产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程中查看产品变型在哪一条装配线上装配。该进程还显示是否已经在装配控制模块中分配所需的装配件，以及特定装配线的装配订单是否已冻结。请注意，同一个订单在其它装配线上可能没有冻结或仅部分冻结。 相关主题 装配控制模块概览 段计划 存储已完成的通用物料 |