| Konfigurationen austauschen (tiasl4240m000) |  |
| Mit diesem Programm tauschen Sie austauschbare Konfigurationen für einen Montageauftrag. Ein Artikel ist an einem bestimmten Punkt der Montagelinie mit einem anderen Artikel austauschbar, wenn beide Artikel an diesem Punkt dieselben Spezifikationen besitzen. Beim Austausch werden die physischen Produkte ausgetauscht. Das bedeutet, dass die Arbeit-in-Umlauf, die mit einem Montageauftrag verknüpft war, jetzt mit dem anderen Montageauftrag verknüpft ist. Wenn die Konfigurationen für die Montageaufträge ausgetauscht werden, werden die ID-Nummer des Montageauftrags und die Baustückliste des Endprodukts aktualisiert. Diese geänderte ID-Nummer wird an das Paket Configurator weitergeleitet. So verwenden Sie austauschbare Konfigurationen: Ein Austausch erfolgt nach den im Folgenden erläuterten Schritten. Definieren Sie austauschbare Konfigurationen. Wenn Sie zwei Aufträge austauschen möchten, prüft ERP LN zunächst, ob die Konfigurationen austauschbar sind, d. h. ob die Optionskombinationen dieser Aufträge identisch sind. Wenn die Konfigurationen austauschbar sind, prüft ERP LN, ob der Auftragsinhalt der Aufträge bis zu diesem Punkt identisch ist. Wenn auch der Auftragsinhalt identisch ist, wird der Austausch durchgeführt. Definieren Sie die austauschbaren Konfigurationen unter einem Code im Modul "Linienmontage-Konfiguration" (LAC). Der Code ist mit einem Liniensegment verknüpft. Optionen werden mit den austauschbaren Konfigurationen verknüpft. Wenn ein Montageauftrag im angegebenen Liniensegment die gleichen Optionen aufweist wie die Optionen, die mit den austauschbaren Konfigurationen verknüpft sind, wird der Auftrag gegen einen anderen Montageauftrag mit den gleichen Optionen wie die mit den austauschbaren Konfigurationen verknüpften Optionen ausgetauscht. Alle Aufträge mit den gleichen Optionen wie die mit den Konfigurationen verknüpften Optionen können in diesem Liniensegment ausgetauscht werden. ERP LN prüft zunächst, ob die beiden Montageaufträge, die Sie tauschen möchten, die gleichen austauschbaren Konfigurationen aufweisen. Montageaufträge können nur als austauschbar betrachtet werden, wenn die Optionen, die mit den austauschbaren Konfigurationen verknüpft sind, identisch sind. Dies bedeutet nicht, dass die Montageaufträge, die diese Optionen aufweisen, bis zum angegebenen Segment identisch sein müssen. Wenn die Aufträge nicht die gleichen austauschbaren Konfigurationen aufweisen, bricht ERP LN den Vorgang ab; der Austausch wird nicht durchgeführt. Wenn die Aufträge die gleichen austauschbaren Konfigurationen aufweisen, prüft ERP LN den tatsächlichen Auftragsinhalt der Aufträge bis zum Punkt des Austausches. Wenn der Auftragsinhalt identisch ist, führt ERP LN den Austausch durch. Durch den Abgleich der austauschbaren Konfigurationen können Sie verhältnismäßig sicher sein, dass die Montageaufträge identisch sind, bevor Sie zusätzlich Zeit für den Vergleich der Auftragsinhalte aufwenden. ERP LN kann Montageaufträge auch in einem Puffer oder einer Linienstation austauschen. Durch den Austausch von Aufträgen in einem Puffer können Engpässe vermieden werden, wenn ein Auftrag für das Verlassen des Puffers eingeplant ist, das erforderliche Material jedoch noch nicht verfügbar ist. Die Konfigurationen von zwei Montageaufträgen, die zu diesem Zeitpunkt identisch sind, können getauscht werden, so dass Aufträge den Puffer verlassen, wenn das erforderliche Material verfügbar ist. Der Austausch von Montageaufträge in einer Linienstation bezieht sich auf Zulieferlinien und Montagelinien. Beispiel Auf der Zulieferlinie werden Türen gefertigt. In dieser Linie liegt eine überzählige Tür vor, die nicht in die Hauptmontagelinie einfließt. In der Hauptlinie fertigen Sie ein Endprodukt, in dem Türen als Komponente verwendet werden. Eine Tür ist jedoch beschädigt und kann nicht verwendet werden. Sie können nun die überzählige Tür aus der Zulieferlinie anstatt der beschädigten Tür in der Hauptlinie verwenden und die überzählige Tür aus der Zulieferlinie löschen. Verwandte Themen Montageaufträge
Felder | Beschreibung
Liniensegment | Das Liniensegment, in dem die austauschbaren Aufträge getauscht werden.
Linienstation | Die Linienstation oder der Puffer, in dem die Konfigurationen ausgetauscht werden können. Diese Linienstation sollte zum Liniensegment gehören, in dem der Austausch stattfindet.
Montageauftrag | Der Montageauftrag, der mit dem Montageauftrag im Feld Montageauftrag im Gruppenfeld "Ziel" getauscht wird. Diese beiden Aufträge müssen austauschbar sein. Welche Aufträge austauschbar sind, können Sie im Programm Liniensegment - Austauschbare Konfigurationen (tiasl2530m000) abfragen.
Montageauftrag | Der Montageauftrag, der mit dem Montageauftrag im Feld Montageauftrag im Gruppenfeld "Ausgang" getauscht wird. Diese beiden Aufträge müssen austauschbar sein. Welche Aufträge austauschbar sind, können Sie im Programm Liniensegment - Austauschbare Konfigurationen (tiasl2530m000) abfragen.