| Arbeitsgangvariablen (tirou0105m000) |  |
| Mit diesem Programm definieren Sie Arbeitsgangvariablen. Im Unterprogramm Arbeitsgangvariablen (tirou0105m000) müssen Sie den Namen der Arbeitsgangvariable angeben, außerdem die Maßeinheit, die verwendet werden soll (beispielsweise Meter oder Kilogramm) und das Verfahren, nach dem eine Maßabweichung ausgedrückt wird: als absoluter Wert oder als Prozentsatz. Hinweis Die Arbeitsgangvariablen können mit Arbeitsgängen oder Teilarbeitsgängen verknüpft werden. Dann können die Mitarbeiter in der Produktion die Variablen dazu verwenden, den ordnungsgemäßen Fortgang des Produktionsprozesses zu prüfen oder den Prozess anzupassen. Verwandte Themen Arbeitsplanergänzung
Felder | Beschreibung
Arbeitsgangvariable | Eine Einstellung oder ein Eingabewert, der mit einer Maschine, einem Werkzeug oder einer Prozesseigenschaft verknüpft ist; wobei dieser Wert für die Ausführung eines Arbeitsgangs relevant ist. Beispielsweise Schneidtiefe, Schneidgeschwindigkeit und Temperatur.
Maßeinheit | Einheiten, in denen Messergebnisse angegeben werden. Die Einheit kann vom Anwender definiert oder aus einer Einheitenliste im Paket Allgemeine Daten ausgewählt worden sein.
Abweichung ausdrücken als | Verwenden Sie dieses Feld, um für eine Arbeitsgangvariable, die mit einem Arbeitsgang oder einem Teilarbeitsgang verknüpft ist, anzugeben, wie die Maßabweichung ausgedrückt wird. Hinweis Arbeitsgangvariablen können Sie im Programm (Teil-)Arbeitsgang - Arbeitsgangvariablen (tirou1111m000) mit einem Arbeitsgang oder einem Teilarbeitsgang verknüpfen.