| Berechnen von Herstellkosten und Aktualisieren von Kostenkomponentenstrukturen |  |
| Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Common\Artikelbasisdaten\Artikeldaten\Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Herstellkostendaten für Artikel auflisten oder verwalten. Rufen Sie das Unterprogramm "Artikel - Herstellkostenberechnung" (ticpr0107m000) auf, um Herstellkostendaten für Artikel hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Im Unterprogramm im Register "Allgemein" können Sie die Kostenkomponenten des Artikels erfassen und verwalten. Im Register "Herstellkosten" können Sie die Standardherstellkosten des Artikels berechnen und abfragen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Herstellkosten zu berechnen und die Kostenkomponentenstrukturen zu aktualisieren. Berechnen Sie Herstellkosten für alle festgelegten EK-Artikel und Fertigungsartikel. Prüfen Sie, dass ERP LN die Herstellkosten korrekt berechnet hat. Im Programm Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen (ticpr2210m000) können Sie die Herstellkosten automatisch berechnen. Aktualisieren Sie die Kostenkomponentenstruktur für die definierten generellen Artikel und gefertigten Endmontageartikel. Definieren von Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Herstellkosten- und Verkaufspreisberechnung\Stammdaten Herstellkosten\ Herstellkostenberechnungsdaten Montagelinie (ticpr0115m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie oder eine Kombination aus Montagelinie und Artikel speichern. In diesem Programm können Sie einen Kostenkomponentenrahmen erfassen, um Kosten auf Detailebene zu buchen. Im Programm "Kostenkomponentenrahmen" können Sie einen Rahmen eingeben, mit dem detaillierte Kostenkomponenten verknüpft sind. Wenn ein Kostenkomponentenrahmen für eine Montagelinie definiert wurde, werden die Kosten auf die detaillierte Kostenkomponenten im Rahmen gebucht. Wenn das Feld "Kostenkomponentenrahmen" leer ist, werden alle Kosten auf die verdichteten Kostenkomponenten gebucht. Wenn der Parameter "Buchungsverarbeitung" im Programm "Parameter Montageverwaltung (ASC)" (tiasc0100m000) auf "Auf Stationsebene" gesetzt ist, können Sie Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie erfassen. Wenn der Parameter "Buchungsverarbeitung" im Programm "Parameter Montageverwaltung (ASC)" (tiasc0100m000) auf "Auf Auftragsebene" gesetzt ist, können Sie Herstellkostenberechnungsdaten für eine Kombination aus einer Montagelinie und einem Artikel erfassen. Aktualisieren von Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Herstellkosten- und Verkaufspreisberechnung\Herstellkostenberechnung\Berechnungen und Verwaltung\Herstellkostenberechnungsdaten Montagelinie aktualisieren (ticpr0215m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die Herstellkostenberechnungsdaten für eine Montagelinie aktualisieren, dies führt zu einer gültigen Kostenkomponentenstruktur nach Montagelinie und Artikel. Die gültige Kostenkomponentenstruktur enthält die verdichteten Kostenkomponenten, die im Programm "Artikel - Herstellkostenberechnung" (ticpr0107m000) für den Artikel definiert wurden. Wenn Sie einen Rahmen für eine Montagelinie eingegeben haben, werden die detaillierten Kostenkomponenten, die für den Rahmen definiert wurden, in der gültigen Kostenkomponentenstruktur berücksichtigt. Sie können die gültige Kostenkomponentenstruktur im Programm "Gültige Kostenkomponentenstruktur nach Montagelinie und Artikel" (ticpr3161m000) abfragen. Im Feld "Gültigkeitsdatum" wird das Datum angegeben, an dem die Herstellkostenberechnungsdaten der Montagelinie aktualisiert wurden. Hinweis Sie müssen die Herstellkostenberechnungsdaten für alle Montagelinien aktualisieren, die zu Ihrem Montagelinienmodell gehören. Definieren von Montagelinienzuschlagsdaten Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Herstellkosten- und Verkaufspreisberechnung\Stammdaten Herstellkosten\ Montagelinienzuschläge (ticpr1180m000) auf. Mit diesem Programm legen Sie Zuschläge für eine Montagelinie fest. Zuschläge sind zusätzliche Kosten in den den Standardherstellkosten oder im Bewertungspreis eines Artikels, beispielsweise Kosten für Handhabung oder Prüfungen. Ein Zuschlag wird wie ein Rabatt behandelt, wenn der eingegebene Betrag oder Prozentsatz negativ ist. Wenn Sie Buchungsverarbeitung auf Auftragsebene einsetzen, werden Zuschläge für eine Kombination aus Montagelinie und Artikel festgelegt. Wenn Sie Buchungsverarbeitung auf Stationsebene einsetzen, werden Zuschläge für eine Montagelinie festgelegt. Für Buchungsverarbeitung auf Montagelinienbasis können Sie keine festen Zuschläge definieren. Die Zuschläge werden auf die Montagelinie gebucht, wenn die Linie abgeschlossen wird. Für Buchungsverarbeitung auf Auftragsebene werden die Zuschläge pro Auftrag auf die Montagelinie gebucht. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Montagelinienzuschläge zu definieren: Wählen Sie die Option "Neue Gruppe" in der Symbolleiste und geben Sie die Montagelinie ein. Wählen Sie die Option "Neu" in der Symbolleiste und definieren Sie einen neuen Zuschlagsdatensatz. Hinweis Wenn das Feld Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) auf Auf Auftragsebene gesetzt ist, können Sie Zuschläge für eine Kombination aus Montagelinien und generellen Artikeln erfassen. Wenn Sie im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) im Feld Buchungsverarbeitung die Option Auf Stationsebene auswählen, können Sie nur Zuschläge für eine Montagelinie erfassen. Aktualisieren von Montagelinienzuschlägen Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Herstellkosten- und Verkaufspreisberechnung\Herstellkostenberechnung\Berechnungen und Verwaltung\Montagelinienzuschläge aktualisieren (ticpr2280m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die Montagelinienzuschläge und die Zuschlagsbasen für Montagelinien aktualisieren. Gültige Montagelinienzuschläge und gültige Zuschlagsbasen für Montagelinien werden erstellt, die für die Herstellkostenberechnung für Montagelinien verwendet werden. Das Gültigkeitsdatum ist das Datum, an dem der Prozess ausgeführt wird. Sie können die gültigen Montagelinienzuschläge im Programm "Gültiger Montagelinienzuschlag" (ticpr3150m000) abfragen. Sie können die gültigen Zuschlagsbasen für Montagelinien im Programm "Gültige Zuschlagsbasis für Montagelinie" (ticpr3160m000) abfragen. Wählen Sie die Montagelinie aus dem Auswahlbereich aus. Für die anderen Optionen können Sie die Voreinstellungen verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um fortzufahren. Hinweis Sie müssen die Zuschläge für alle Montagelinien aktualisieren, die zu Ihrem Montagelinienmodell gehören. |