| Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie Umbuchungen für Montageteile ab, für die Sie im Feld Materialbereitstellungssystem im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) die Option Holprinzip (auftragsbezogen) ausgewählt haben. Die Umbuchung von Montageteilen aus einem Hauptlager oder von einem Lieferanten in ein Produktionslager wird über Liefermeldungen gesteuert. Diese Meldungen werden im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) und/oder im Programm Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000) generiert und aktualisiert. Für die Verarbeitung müssen die Meldungen in das Paket Warehouse Management oder das Modul Einkauf übertragen werden; dies geschieht im Programm Meldungen für Montageteillieferungen weiterleiten (tiasc8220m000). Die Meldungen können im aktuellen Programm für das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (auftragsbezogen)" und im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (Stapel) (tiasc8510m000) für das System "Holprinzip (Stapel)" abgefragt werden. Wenn Sie das Materialbereitstellungssystem Reihenfolgeabhängige Lieferung verwenden, werden die Montageteile als Teil eines Bausatzes geliefert. Das Verfahren, mit dem Liefermeldungen übertragen und verarbeitet werden, wird mit dem Kontrollkästchen Lieferlager im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt: Das Kontrollkästchen ist für interne Lieferungen markiert. ERP LN generiert Lagerumbuchungen aus dem Ausgangslager in das Produktionslager. Das Kontrollkästchen ist für externe Lieferungen nicht markiert. Im Modul Einkauf werden diese Daten zur Generierung eines produktionssynchronen Abrufs für die Steuerung von Lieferungen vom Lieferanten in das Produktionslager verwendet. Die Meldungen für externe Lieferanten werden im Modul Einkauf verarbeitet, von wo die Daten als EK-Lieferabrufe gesendet werden. Um Aufträge an Lieferanten zu senden, können Sie das Modul Elektronischer Datenaustausch verwenden. Hinweis AiU-Umbuchungen können nur zwischen unterschiedlichen Montagelinien generiert werden. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Montageaufträge Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) Referenznummern in produktionssynchronen Abrufen Statusangaben in produktionssynchronen Abrufen Geplante Bedarfsdaten in produktionssynchronen Abrufen
Felder | Beschreibung
Linienstation | Die Linienstation, in dessen Produktionslager die Montageteile über das Materialbereitstellungssystem Reihenfolgeabhängige Lieferung geliefert werden.
Eingegangene Menge | Die Menge, die bereits im Produktionslager eingegangen ist.
Jobfolge | Die Jobfole, die als Grundlage für die Berechnung der Lieferzeiten für die angeforderten Montageteile in das Produktionslager verwendet wird. Folgende Optionen sind möglich: Geplant: Als Grundlage wird die geplante Reihenfolge der Arbeit am Montageauftrag verwendet. Das bedeutet, dass für die Berechnung der geplanten Lieferzeiten für die angeforderten Teile die geplanten Zeiten des Linienstationsauftrags für die Station im Feld Linienstationslieferung bei verwendet werden, auch wenn zurzeit die tatsächlichen Zeiten des Auftrags von den geplanten Zeiten abweichen. Tatsächlich: Als Grundlage wird die tatsächliche Reihenfolge der Arbeit am Montageauftrag verwendet. Wenn das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) ausgeführt wird, ermittelt ERP LN Abweichungen der tatsächlichen Zeiten von den geplanten Zeiten des Linienstationsauftrags, und berücksichtigt diese Abweichungen bei der Berechnung der geplanten Lieferzeiten der angeforderten Teile. Die Jobfolge wird im Feld Jobfolgeart im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) ausgewählt. Hinweis Liefermeldungen können in den Programmen Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) und Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000) generiert werden. Nur im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) können Sie zwischen den Jobfolgearten Geplant und Tatsächlich auswählen. Im Programm Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000) wird immer die Jobfolge Geplant verwendet. In diesem Programm können Sie jedoch das Kontrollkästchen Verzögerung berücksichtigen, um Verzögerungen im Plan bei der Berechnung der Lieferzeiten zu berücksichtigen. Daher kann das Kontrollkästchen Verzögerung berücksichtigen ebenso viel Einfluss auf die Berechnung der Lieferzeiten haben wie die Auswahl der Jobfolgeart Tatsächlich im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000), obwohl die Berechnungsverfahren unterschiedlich sind. Die Bedeutung der Jobfolge im aktuellen Feld ist also eingeschränkt. Wenn Sie die Liefermeldungen im Programm Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000) generiert haben, ist die Bedeutung der Jobfolgeart Geplant hauptsächlich von der Markierung und dem Einfluss des Kontrollkästchens Verzögerung berücksichtigen abhängig.
Umlagerungsauftrag/-position | Wenn Sie im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) im Feld Lieferlager die Option Lager auswählen, generiert ERP LN Lagerumbuchungen aus dem Ausgangslager in das Produktionslager. Interne Lieferung: Die Lagerumbuchung, die im Paket Warehouse Management zur Umlagerung von Material in die Produktion verwendet wird. Externe Lieferung: Die EK-Lieferabrufnummer, über den Material bestellt wird.
Umlagerungsauftrag/-position | Die Positionsnummer der Montageteile im Lagerauftrag (interne Lieferung) oder im EK-Lieferabruf (externe Lieferung).
Chassisnummer | Die Fahrgestellnummer.
Gesperrt | Auftragsbezogene Liefermeldungen können gesperrt werden; die Meldungen dürfen dann im Lager oder vom Lieferanten nicht verarbeitet werden, obwohl sie für Reservierungs- und Planungszwecke verwendet werden können. Die Sperre wird automatisch aufhoben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe zu den Programmen Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) und Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000).
Referenznummer | Referenznummern werden zusammen mit externen Lieferverfahren verwendet. Daher bleibt das Feld "Referenznummer" im Falle von internen Lieferverfahren leer. Bei auftragsbezogener Lieferung nach dem Holprinzip wird eine eindeutige Referenznummer für jede eindeutige Kombination aus Linienstation + Chassis-Nummer + Montagesatz-ID generiert. Diese Referenznummer wird zusammen mit den EK-Lieferabrufen an die Lieferanten gesandt und außerdem auf den Lieferavis gedruckt, der vom Lieferanten zurückgesandt wird. Die Referenznummer kann auch bei der Eingabe von Wareneingängen verwendet werden.
Status | Der Status des Liefervorgangs. Der Status bezieht sich entweder auf die Lieferanforderung oder auf die erforderlichen Teile. Wenn die Liefermeldungen noch nicht übertragen wurden, oder die Umbuchung abgelehnt wurde, sind die folgenden Status möglich: Erstellt: Die Meldungen wurden erstellt. Geändert: Die Meldungen wurden geändert. Storniert: Die Meldungen wurden storniert. Wenn die Liefermeldungen übertragen wurden, sind die folgenden Statusangaben möglich: Kein Wareneingang: Die Teile sind noch nicht im Produktionslager eingegangen. WE teilweise erfolgt: Einige Teile sind bereits eingegangen. Eingegangen: Alle Teile sind eingegangen. Hinweis Meldungen weisen den Status Storniert auf, wenn der Auftragsinhalt geändert wurde, und im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) ermittelt wird, dass bereits angeforderte Teile nicht mehr benötigt werden. Auch stornierte Meldungen werden an as Lager oder den Lieferanten übertragen, um sie über die Änderungen zu informieren. Nach der Übertragung der stornierten Meldungen werden diese jedoch aus den Datensätzen gelöscht, und die betroffenen Teile werden im aktuellen Programm nicht mehr angezeigt.
Umbuchung abgelehnt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konnten die Liefermeldungen nicht an das Paket Warehouse Management oder das Modul Einkauf übertragen werden. Prüfen Sie die Fehlermeldungen, um den Grund für die Ablehnung zu ermitteln.
Montagelinie | Die Montagelinie, für die die Teile erforderlich sind.
Linienstation | Die Linienstation, für die die Montageteile erforderlich sind.
Lieferart | Das Verfahren für die Umbuchung, intern oder extern. Für interne Lieferungen, d. h. Lieferungen aus dem Hauptlager in das Produktionslager, wird im aktuellen Feld Lager angezeigt. Für externe Lieferungen, d. h. Lieferungen von einem externe Lieferanten in das Produktionslager, wird im aktuellen Feld Lieferant angezeigt. Das Verfahren, mit dem Liefermeldungen übertragen und verarbeitet werden, wird mit dem Kontrollkästchen Lieferlager im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt: Das Kontrollkästchen ist für interne Lieferungen markiert. ERP LN generiert Lagerumbuchungen aus dem Ausgangslager in das Produktionslager. Das Kontrollkästchen ist für externe Lieferungen nicht markiert. Im Modul Einkauf werden diese Daten zur Generierung eines produktionssynchronen Abrufs für die Steuerung von Lieferungen vom Lieferanten in das Produktionslager verwendet. Hinweis Wenn als Lieferverfahren für einen Artikel "Holprinzip (auftragsbezogen) ausgewählt wurde, wird der Artikel als Teil eines Bausatzes geliefert, den Sie ebenfalls im Paket Warehouse Management definieren können.
Bausatz | Bei reihenfolgeabhängiger Lieferung werden Teile als Bausätze geliefert. Der Bausatz, in dem das Montageteil geliefert wird, wird im Programm Bausätze (whwmd4550m000) festgelegt.
Geplantes Bedarfsdatum | Das Datum, an dem die Teile benötigt werden.
Montageauftrag | Der Montageauftrag, für den die Teile benötigt werden.
Montageteil | Das Montageteil, das im Auftrag verwendet wird. Beim Materialbereitstellungssystem reihenfolgeabhängige Lieferung werden Teile als Teil eines Bausatzes geliefert
Umbuchung erfolgt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Liefermeldungen an das Paket Warehouse Management oder das Modul Einkauf übertragen.
Abgerufene Menge | Die Menge im EK-Lieferabruf.
Befehle | Beschreibung
Meldungen für Teillieferungen weiterleiten | Verwenden Sie diese Option, um Liefermeldungen aus ASC mithilfe des Programms Meldungen für Montageteillieferungen übertragen (tiasc8220m000) an das Paket Warehouse Management oder das Modul Einkauf zu übertragen.
WE für Montageteile durchführen | Sie können diesen Befehl nur für auftragsbezogene Liefermeldungen mit dem Status Erstellt verwenden. Wenn Sie den Befehl ausführen, werden zwei Felder aktualisiert: Status wird auf WE erfolgt gesetzt. Eingegangene Menge wird auf Abgerufene Menge gesetzt (für das Montageteil, für das der WE erfolgt).