| Montagelinie - Linienauslastung (tiasl3500m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Anzahl der für eine Montagelinie geplanten Aufträge sowie die höchst mögliche Anzahl an Aufträgen für diese Linie an. Zusatzoptionen Menüoptionen Sie können die folgenden Programme aufrufen: Montagelinie - Linienauslastung (Diagramm) (tiasl3700m000) Linienauslastung neu aufbauen (tiasl3200m000) Auslastung nach Kombination kritischer Optionen (tiasl3510m000) Verwandte Themen Auslastung von Montagelinienstationen
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Datum | Der geplante Abgangstermin, auf den sich die Auslastungs daten beziehen.
Tatsächliche Anzahl Aufträge | Die Anzahl der am angegebenen Termin für diese Montagelinie geplanten Aufträge.
Maximale Anzahl Aufträge | Die maximale Auftragskapazität der Montagelinie. Die Kapazität wird von den Planungsregeln für die Montagelinie bestimmt.