| Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000) |  |
| Mit diesem Programm generieren Sie Produktvariantenstrukturen. Es werden nur Produktvariantenstrukturen generiert, für die eine Beziehung zwischen den generellen Artikeln und den Konstruktionsbaugruppen vorliegt; bei einer Beziehung zwischen generellen Artikeln und generellen untergeordneten Artikeln wird keine Struktur generiert. In einer Produktvariantenstruktur wird die Struktur eines einzelnen konfigurierten Artikels durch Angabe der Beziehungen zwischen dem Artikel und den generellen Artikeln und Konstruktionsbaugruppen festgelegt, aus denen der Artikel montiert wird. Generelle untergeordnete Artikel können ihrerseits über eigene untergeordnete Artikel und/oder Konstruktionsbaugruppen verfügen. Die Ebene unter den Konstruktionsbaugruppen wird durch die vereinfachten Montageteile angegeben, die im Programm Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge (tiapl2520m000) aufgeführt werden. Die Produktvariante wird zu den folgenden Zeitpunkten generiert: Wenn die Produktvariante erfasst und gespeichert wird, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel und den generellen Komponenten erstellt. Wenn Sie das aktuelle Programm ausführen, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel oder den generellen Artikeln und den Konstruktionsbaugruppen generiert. Im aktuellen Programm werden nur Produktvariantenstrukturen generiert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) als Hauptfirma festgelegt. Das Kontrollkästchen Externe Produktvariantenstruktur im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ist nicht markiert. Der Geplanter Abgangstermin der Produktvariante, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angegeben wird, liegt im Planungsfenster, das im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) festgelegt wurde. Das Kontrollkästchen Produktvariantenstruktur generiert in der Produktvariante ist markiert, was im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird. Das Kontrollkästchen Zu löschen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) ist nicht markiert. Für die Montagelinie, die im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) für die Produktvariante erscheint, wurde das Feld Montagelinienaufbaustatus auf Aktualisiert gesetzt. Der Montagelinienaufbaustatus wird im Programm Montagelinien (tiasl1530m000) angezeigt. Die Stücklisten beziehungen zu Konstruktionsbaugruppen werden aus der Vorlage des Artikels kopiert, die im Programm Generelle Stückliste (tiapl2510m000) festgelegt wurde. Die aus der generellen Stückliste eingelesenen Daten werden basierend auf der Gültigkeitseinheit der Produktvariante und den Gültigkeits- und Ablaufdaten ausgewählt. Der Datumsbereich wird mit dem Datum im Feld Produktkonfiguration am im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) verglichen. Bei der Generierung der Produktvariantenstrukturen wird ein Verarbeitungsbericht generiert, und das Kontrollkästchen Produktvariantenstruktur generiert im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) wird markiert. Wenn Fehler aufgetreten sind, ist die Schaltfläche "Meldungen anzeigen" aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Fehlermeldungen abzufragen. Klicken Sie auf die Option "Zu Job hinzufügen", um das aktuelle Programm zu einem Job hinzuzufügen, so dass es im Stapelverfahren ausgeführt werden kann. Hinweis Produktvariantenstrukturen werden auch in den folgenden Programmen generiert: Montageteilbedarfe berechnen (tiapl2221m000) Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Übersicht über die Einheitengültigkeit
Felder | Beschreibung
Produktvariante | Der Code der Produktvariante, für die Sie Produktvariantenstrukturen generieren möchten.
Produktvariante | Der Code der Produktvariante, für die Sie Produktvariantenstrukturen generieren möchten.
Abgangsmontagelinie | Der Code der Abgangsmontagelinie, der für die Auswahl der Produktvarianten verwendet wird. Die Montagelinie wird im Feld Montagelinie im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt.
Abgangsmontagelinie | Der Code der Abgangsmontagelinie, der für die Auswahl der Produktvarianten verwendet wird. Die Montagelinie wird im Feld Montagelinie im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt.
Von | Der generelle Artikel, für den die Struktur generiert wird. Dabei handelt es sich normalerweise um den Hauptartikel (oberste Ebene). Alle mit diesem Artikel verknüpften Konstruktionsbaugruppen und alle generellen Komponenten des Artikels werden berücksichtigt.
Bis | Der generelle Artikel, für den die Struktur generiert wird. Dabei handelt es sich normalerweise um den Hauptartikel (oberste Ebene). Alle mit diesem Artikel verknüpften Konstruktionsbaugruppen und alle generellen Komponenten des Artikels werden berücksichtigt.
Befehle | Beschreibung
Meldungen anzeigen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eventuell vorhandene Fehlermeldungen anzuzeigen.