| Restmaterial und Ersatzmaterial im Paket Enterprise Planning |  |
| In diesem Hilfethema wird erläutert, wie Restmaterial und alternatives Material in Enterprise Planning verwaltet wird. Eine Einführung in das Konzept "Alternatives Material" finden Sie unter Alternatives Material in Stücklisten. Eine Beschreibung der Planung ohne alternatives Material finden Sie unter RRP-Lauf - grundlegende Berechnung für einen Artikel. Hinweis Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Rest- und Ersatzmaterial im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Planen mit alternativem Material Die auftragsbasierte Planung prüft, ob der voraussichtliche Bestand über dem Sicherheitsbestand bleibt, wenn Sie das Standardmaterial zur Deckung des Materialbedarfs verwenden. Wenn der voraussichtliche Bestand unter den Sicherheitsbestand fällt, sucht ERP LN nach einem fest eingeplanten Auftrag, der auf einen früheren Termin vorgezogen werden kann, um den Bedarf zu decken. Wenn ERP LN keinen Auftrag findet, prüft das System den ERP LN frei verfügbaren Bestand des alternativen Materials der Komponente (mit absteigender Priorität). Wenn ERP LN ein alternatives Material mit frei verfügbarem Bestand findet, wird der Materialbedarf in dieses alternative Material verschoben. Wenn der frei verfügbare Bestand nicht ausreicht, generiert ERP LN einen neuen Auftragsvorschlag für das Standardmaterial. Wenn der Bedarfstermin innerhalb des Planungsfensters für den Artikel liegt, verschiebt ERP LN den neuen Vorschlag in den Zeitraum nach dem Planungsfenster. Wenn der Materialbedarf nicht rechtzeitig gedeckt werden kann, generiert ERP LN ein Signal, um den Disponenten zu benachrichtigen. Hinweis Im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) können Sie das letzte zulässige Bestelldatum und den Sicherheitsbestand abfragen oder verwalten. Restmaterial ERP LN prüft außerdem, ob Restmaterial vorhanden ist, das zunächst verbraucht werden muss. Horizont für alternatives Material Wenn der Materialbedarf in der relativ fernen Zukunft liegt, sucht ERP LN nicht nach alternativem Material. Um festzulegen, bis wie weit in die Zukunft ERP LN nach alternativem Material suchen soll, verwenden Sie das Feld Horizont für alternatives Material im Programm Plancodes (cprpd4100m000). Hinweis Der ATP-/CTP-Horizont des alternativen Materials muss höher sein als der Horizont für alternatives Material. ERP LN nimmt an, dass das Material nach dem ATP-/CTP-Horizont unbegrenzt verfügbar ist. Zulassen unterschiedlicher Materialien Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Artikel zulässig im Programm Stückliste (tibom1110m000) markiert ist, kann ERP LN die vorkalkulierte Menge des Materials auf mehrere Artikel aufteilen. So kann beispielsweise die vorkalkulierte Menge auf das Restmaterial und das Standardmaterial oder auf das Standardmaterial und ein oder mehrere alternative Materialien aufgeteilt werden. Wenn Sie nicht mehrere Artikel erlauben, trifft ERP LN bei jeder Materialposition eine Auswahl: Es wird entweder das Standardmaterial oder das alternative Material entnommen, jedoch nicht eine Kombination von zwei oder mehr Materialien. Beispiele finden Sie unter Verteilen eines Materialbedarfs auf mehrere Artikel. Einschränkungen Dabei gelten die folgenden Einschränkungen: Die Auswahl von Restmaterial und alternativem Material ist nur bei auftragsbasierter Planung möglich, nicht bei hauptplanbasierter Planung. Bei Prüfungen des realisierbaren Bestands wird alternatives Material nicht berücksichtigt. Phasennummern Aus allen Artikeln mit der gleichen Phasennummer erstellt ERP LN zunächst die Planung für Artikel, die als alternatives Material verwendet werden können, um den frei verfügbaren Bestand dieser Artikel zu ermitteln. Die Phasennummer einer Stücklistenkomponente muss identisch sein mit der Phasennummer des alternativem Materials für diese Komponente. Wenn die Phasennummern sich unterscheiden, versucht ERP LN zur Lösung des Problems zunächst, die Nummern anzupassen. Wenn die Definitionen der Stückliste und des alternativen Materials eine Schleife aufweisen, kann das Problem durch eine Änderung der Phasennummern nicht gelöst werden und ERP LN generiert eine Fehlermeldung. Wenn ERP LN die Fehlermeldung Schleife in alternativen Artikeln entdeckt. ausgibt, müssen Sie im Programm Verbrauchs- und Ersatzmaterial (tibom0150m000) das alternative Material löschen, durch das das Problem verursacht wird. Beispiel Die folgende Situation ist ein Beispiel für eine Schleife bei alternativem Material: Artikel A hat Phasennummer 0 B ist ein Material in der Stückliste von A (B hat Phasennummer 1) C ist ein Material in der Stückliste von B (C hat Phasennummer 2) A ist ein alternatives Material für Material C (A muss die gleiche Phasennummer wie C aufweisen, hat jedoch Phasennummer 0) Es gibt noch viele andere Konstellationen, die zu einer Schleife bei alternativem Material führen können. Prüfungen auf der Ausführungsebene Sie können die Prüfung später wiederholen, nachdem Sie die Vorschläge in die Ausführungsebene überführt haben. In diesem Fall prüft ERP LN die Bestandsniveaus erneut und ändert gegebenenfalls die Auswahl des Materials. Weitere Informationen finden Sie unter Suche nach alternativem Material. Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Alternatives Material in Stücklisten Auftragsbasierte Planung - Überblick RRP-Lauf - grundlegende Berechnung für einen Artikel |