| Definieren von Optionskombinationen |  |
| Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Montageverwaltung\ Liniensegmente\Optionskombinationen (tiasl1510m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Optionskombination-Codes und ihre Bezeichnungen abfragen. Eine Optionskombination ist eine Kombination von Produktoptionen (zum Beispiel Farbe, Typ) für einen Montageauftrag. Jede Optionskombination kann eine einzelne Option oder eine Kombination anderer Optionskombinationen sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Optionskombinationen und Optionskombinationslisten zu definieren: Definieren Sie eine Optionskombination. Für Optionskombinationen gelten die folgenden Regeln: Sperrregeln Eine Optionskombinationsliste kann als Sperrregel verwendet werden. Sperrregeln legen fest, welche Optionen nicht auf bestimmte andere Optionen folgen dürfen. Regeln zur Cluster-Bildung Eine Optionskombinationsliste kann als Regel zur Cluster-Bildung verwendet werden. Mit Regeln zur Cluster-Bildung können Kombinationen aus mehreren Optionen in einem Cluster definiert und ein Cluster aus diesen Kombinationen gebildet werden. ERP LN verbindet jede Optionskombination mit einer Folgenummer. Optionskombinationslisten können Sie im Programm "Optionskombinationslisten" (tiasl1511m000)" definieren. Schritt 2: Wählen Sie die gerade definierte Optionskombination aus. Klicken Sie auf Ausdrücke im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Optionskombination - Ausdrücke (tiasl1560m000) wird aufgerufen. Definieren Sie den Ausdruck.
Zum Erstellen der logischen Struktur des Ausdrucks können Sie die angegebenen logischen Operatoren verwenden.
Logischer Operator | Bezeichnung
--- | ---
( ) | Verwenden Sie Klammern, um verschachtelte Ausdrücke zu erstellen. Ausdrücke mit Klammern werden als separate Klauseln behandelt, die zuerst berechnet werden müssen. Sie müssen den gesamten Ausdruck in Klammern einschließen.
or, and, not | Normale Boolesche Operatoren
- | Leer
Sie können Vergleichsoperatoren zum Erstellen der logischen Struktur des Ausdrucks verwenden. Vergleichsoperatoren definieren die Beziehung zwischen dem Merkmal und der Option.
Zum Erstellen der logischen Struktur des Ausdrucks können Sie die angegebenen logischen Operatoren verwenden:
= | gleich
> | größer als
< | kleiner als
>= | größer als oder gleich
<= | kleiner als oder gleich
<> | ungleich
Beispiel
( BodyColor = RED ) | Wählt alle roten Autos aus.
( BodyColor = RED _ and WheelColor = GREEN ) | Wählt nur rote Autos mit grünen Rädern aus.
( BodyColor = RED _ or WheelColor = GREEN ) | Wählt alle rot lackierten Autos und alle Autos mit grünen Rädern aus ("or" bedeutet "und/oder").
Hinweis Klicken Sie auf die Option Gültigkeit prüfen im Menü Zusatzoptionen im Programm Optionskombination - Ausdrücke (tiasl1560m000), um die Gültigkeit der definierten Ausdrücke zu prüfen. Optionskombinationsliste definieren Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Montageverwaltung\ Liniensegmente\Optionskombinationslisten (tiasl1511m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Listen für Optionskombinationen abfragen. Im Programm "Linienregeln" (tiasl1570m000) können Sie anhand dieser Listen Regeln definieren, die angeben, dass die Reihenfolge für bestimmte Optionskombinationen entweder nebeneinander (als Cluster) oder nicht nebeneinander (gesperrt) geplant werden soll. Im Programm "Optionskombinationsliste - Optionskombinationen" (tiasl1565m000) können Sie die Optionskombinationen für die einzelnen Listen festlegen. In diesem Programm müssen Sie die Farben angeben, die gruppiert werden sollen, und die Reihenfolge der Gruppierung, beispielsweise erste Gruppe "rot", dann "blau", als letztes "weiß". Diese Angaben dienen als Grundlage für die Definition der Regeln für das Reihenfolgeprogramm. Schritt 1: Definieren Sie die Optionskombinationsliste. Schritt 2: Wählen Sie die im vorherigen Schritt definierte Optionskombinationsliste aus. Navigieren Sie über das Menü Zusatzoptionen zum Programm Optionskombinationen. Fügen Sie die gewünschten Optionskombinationen hinzu. Montagelinienregel erstellen Weitere Informationen dazu finden Sie unter Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung. Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Montageverwaltung\ Liniensegmente\ Linienregeln (tiasl1570m000) auf. Mit diesem Programm können Sie Reihenfolgeplanungsregeln für Montagelinien abfragen oder definieren. Mithilfe der Regeln werden Penaltykosten im Programm "Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen" (tiasl4200m000) berechnet. Die Definition von Montagelinienregeln basiert auf Merkmalen und Optionen, die mit dem generellen Artikel verknüpft sind. Mit einem Liniensegment können mehrere Linienregeln verknüpft sein. Montagelinienregel mit Liniensegment verknüpfen Rufen Sie das Programm \ Infor ERP Manufacturing\Montageverwaltung\ Liniensegmente\ Liniensegmente (tiasl1540m000) auf. Nachdem die Montagelinienregel erstellt wurde, muss sie mit einem Liniensegment verknüpft werden. Für dieses Segment generiert das Reihenfolgeprogramm eine optimierte Reihenfolge der Montageaufträge. Wählen Sie das Liniensegment aus. Klicken Sie auf Linienregeln im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Liniensegment - Linienregeln (tiasl1571m000) wird aufgerufen. Wählen Sie die Option Neu in der Symbolleiste und verknüpfen Sie die Linienregeln mit dem Liniensegment. Legen Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum fest. Sie können mehrere Regeln verknüpfen, wobei jede Regel für einen anderen Datumsbereich gültig ist. Sie können für den gleichen Datumsbereich auch mehr als eine Regel mit dem gleichen Segment verknüpfen. Ín diesem Fall wird im Fall eines Widerspruchs die Regel mit der höchsten Priorität verwendet. |