| Auslastung pro Woche (tisfc1502m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie eine Übersicht über die Kapazitätsauslastung für eine Woche ab. Für jeden Auftrag werden die Zeit und die Menge angegeben, die für eine Abteilung und eine Maschine eingeplant sind. Hinweis Die wöchentliche Kapazitätsauslastung nach Abteilung können Sie im Programm Abteilungsauslastung pro Woche (tisfc1501m000) abfragen. Um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen, verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungsauslastung (tisfc1510m000). Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Produktionsaufträge Gemeinsame Abteilungen
Felder | Beschreibung
Produktionsjahr | Das Jahr, für das die geplante Zeit und Menge angezeigt werden soll.
Produktionswoche | Hierbei handelt es sich um die Woche, für die eine Übersicht über die geplante Zeit und Menge angezeigt werden soll. Bei der Wochennummer handelt es sich um die Nummer der Kalenderwoche, wobei die erste Kalenderwoche die erste Woche des Jahres ist, die mindestens vier Tage hat. Als Wochenbeginn gilt der Montag.
Mitarbeiterstunden | Die Arbeitsstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden
Tag | Das Datum, für das die geplante Kapazität angezeigt werden soll.
Produktionsauftrag | Die Auftragsnummer für den geplanten Arbeitsgang.
Arbeitsgang | Die Folgenummer des Arbeitsgangs. Die Reihenfolge der Arbeitsgänge muss sich nicht nach der Reihenfolge der Folgenummern richten. Sie können die Reihenfolge in Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) festlegen.
Abteilung | Die Abteilung, in der die geplanten Arbeiten durchgeführt werden sollen. Um die Auslastung für eine gemeinsame Abteilung abzufragen, verwenden Sie das Programm Gemeinsame Abteilungsauslastung (tisfc1510m000).
Geplante Menge | Die Menge der Artikel, deren Produktion Sie an diesem Datum für den betreffenden Arbeitsgang geplant haben, einschließlich Verlustmengen durch Ausschuss und zu geringe Gutmenge.
Maschine | In diesem Feld wird die Maschine angegeben, mit der der Arbeitsgang ausgeführt wird.
Maschinenstunden | Die Maschinenstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Verwandte Themen Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden
Befehle | Beschreibung
Produktionsplanung | Ruft das Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) auf.
Auslastung erstellen | Ruft das Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) auf, in dem Sie die Pläne aus dem Paket Unternehmensplanung aktualisieren können. Alle Auslastungsdaten werden gelöscht und anhand der Produktionsmengen und Termine im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) neu generiert. Diese Berechnung ist für Abteilungen in Produktionslinien nicht möglich. Sie müssen in Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch ausgewählt haben, bevor Sie diese Option verwenden können.