| Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) |  |
| Mit diesem Programm: fragen Sie die historischen Parametereinstellungen im Hauptprogramm ab ändern Sie die aktuellen Parametereinstellungen im Unterprogramm Das Hauptprogramm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) enthält: eine Auflistung der Parametersätze aus der Historie und ihre Gültigkeitsdaten den aktuellen Parametersatz (ohne Gültigkeitsdatum) am Anfang der Liste Doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze aus der Historie, um die historischen Einstellungen abzufragen. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum am Anfang der Liste können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder bearbeiten. Das Unterprogramm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) wird eingeblendet. Wenn Sie die erforderlichen Änderungen im Unterprogramm vornehmen und den neuen Parametersatz speichern, führt ERP LN folgende Schritte aus: Hinzufügen des neuen Parametersatzes zur Historie Aktualisierung des aktuellen Satzes (am Anfang der Liste)
Felder | Beschreibung
Gültig ab | Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Parameter geändert wurden. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum neuerer Parametereinstellungen. Der aktuelle Satz hat kein Gültigkeitsdatum.
Bezeichnung | Die Beschreibung des Parametersatzes. Die Voreinstellung ist die Bezeichnung des vorherigen Parametersatzes; um Verwechslungen zu vermeiden, müssen Sie diese Bezeichnung löschen und eine neue eingeben.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Text vor.
Arbeitsplandaten
Standardarbeitsplan | Der Standardarbeitsplan in diesem Feld wird von ERP LN ausgewählt, wenn: der Arbeitsplan nicht von der Auftragsmenge abhängt kein Arbeitsplan für die Bedarfsmenge definiert ist Verwandte Themen Auftragsmengenabhängige Arbeitspläne
Zeiteinheit Produktionsrate | Die Zeiteinheit, in der die Produktionsrate angegeben wird. Verwandte Themen Ermitteln von Engpassabteilungen und Produktionsrate
Produktionsraten verwenden | ERP LN verwendet zur Berechnung der Bearbeitungszeit entweder die Zykluszeit eines Artikels oder die Produktionsrate. Je nach Einstellung dieses Parameters wählt ERP LN den Wert im Feld Zykluszeit [Min] oder den Wert im Feld Produktionsrate (zum Beispiel im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) ) aus. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Wert im Feld Produktionsrate des Programms Arbeitsgänge (tirou1102m000) zur Berechnung der Bearbeitungszeit verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Wert im Feld Zykluszeit [Min] des Programms Arbeitsgänge (tirou1102m000) zur Berechnung der Bearbeitungszeit verwendet. Das Feld Produktionsrate im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) wird deaktiviert.
Ausschuss + Gutmenge für Arbeitsgang | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Ausschuss und die Gutmenge auf der Ebene des Arbeitsgangs definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Ausschuss und Gutmenge nicht für die einzelnen Arbeitsgänge festgelegt. Daher weist jeder Arbeitsgang einen Ausschuss von 0 und eine Gutmenge von 100 auf. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge Festlegen von Ausschuss und Gutmengen
Parallele Arbeitsgänge in Arbeitsplan zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Netzarbeitspläne definieren. Ein Netzarbeitsplan umfasst auch parallel ablaufende Arbeitsgänge. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Felder Folge-Arbeitsgang in den Programmen Arbeitsgänge (tirou1102m000) und Genereller Arbeitsplan (tipcf3120m000) nicht angezeigt. Verwandte Themen Netzarbeitspläne
Verfahren Transportlos | Aus Effizienzgründen kann es erforderlich sein, mit der Ausführung eines Arbeitsgangs zu beginnen, obwohl der vorhergehende Arbeitsgang noch nicht beendet ist. Wann Sie mit der Ausführung des Arbeitsgangs beginnen können, hängt davon ab, für wie viele Artikel der vorhergehende Arbeitsgang bereits beendet ist. Diese Menge kann als Artikelmenge (Transportlosmenge) oder als Prozentsatz der Gesamtartikelmenge (Transportlosprozentsatz) angegeben werden. Das gewählte Transportlosverfahren – Menge oder Prozentsatz – bestimmt, ob es sich um eine Transportlosmenge oder einen Transportlosprozentsatz handelt. Transportlosmengen/-prozentsätze können Sie in den folgenden Programmen definieren oder abfragen: Arbeitsgänge (tirou1102m000) Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) Genereller Artikel - Struktur (tipcf3100m100) im Unterprogramm des generellen Arbeitsplans Arbeitsgänge fertigmelden (tisfc0130m000) – Unterprogramm Produktionsplanung (tisfc0110m000) – Unterprogramm Zulässige Werte Mögliche Werte
Wiederholfertigung
Prozent Rüstzeit für Ratenberechnung | Dieses Feld wird zur Ratenberechnung bei Artikeln der Wiederholfertigung (RPT-Artikel) eingesetzt. Es enthält den Prozentsatz für die Rüstzeit eines Arbeitsgangs, der von der Tagesnormkapazität subtrahiert werden muss, um die Anzahl der für die Produktion verfügbaren Stunden zu erhalten. Verwandte Themen Ermitteln von Engpassabteilungen und Produktionsrate
Kalenderdaten
Verwendete Kalenderart | Die in Fertigung verwendete Kalenderart. Verwandte Themen Kalender im Paket Manufacturing
Vorgabe-Einsatzbereich | Der Einsatzbereich des Kalenders. Ein Kalender kann mit vielen Einsatzbereichen verbunden sein. Die Kombination aus Kalender-Code und Einsatzbereich bestimmt die Kalenderpositionen. Der Einsatzbereich in diesem Feld wird verwendet, um den Kalender-Code einer bestimmten Kalenderart auszuwählen, die im Feld Verwendete Kalenderart definiert wurde. Verwandte Themen Kalender im Paket Manufacturing
Kanban-Daten
Layout für Etikett | Wenn Sie Kanban-Karten verwenden, um eine Lieferung an die Produktion auszulösen, bestimmt das in diesem Feld angegebene Etiketten-Layout das Format der Karten (Etiketten). Den Einsatz von Kanban-Karten können Sie im Programm Kanban-Karten drucken (tirou2402m000) definieren. Verwandte Themen Etiketten im Paket Manufacturing