| Arbeitsgangvariablen nach Arbeitsgang/Teilarbeitsgang (tisfc0132m000) |  |
| Mit diesem Programm werden die Arbeitsgangvariablen angezeigt oder bearbeitet, die mit einem Produktionsauftrag mit Bezug auf einen bestimmten Arbeitsgang oder mit Bezug auf eine bestimmte Kombination aus Arbeitsgang/Teilarbeitsgang verknüpft sind. Wenn das Feld Teilarbeitsgang den Wert 0 (null) enthält, sind die angezeigten Arbeitsgangvariablen direkt mit dem Arbeitsgang verknüpft. Hinweis Verwenden Sie das Programm Arbeitsgangvariablen nach Produktionsauftrag (tisfc0131m000), wenn Sie alle mit einem Produktionsauftrag verknüpften Arbeitsgangvariablen abfragen oder bearbeiten möchten, unabhängig von Arbeitsgang oder Teilarbeitsgang. Verwandte Themen Arbeitsplanergänzung
Felder | Beschreibung
Produktionsauftrag | Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin
Produktionsauftrag | Der Status eines Produktionsauftrags, der angibt wie weit ein Produktionsauftrag verarbeitet worden ist. Beispiel: Geplant, Dokumente gedruckt oder Freigegeben.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.
Teilarbeitsgang | Ein untergeordneter Arbeitsgang, der mit einem Arbeitsgang verknüpft ist. Ein Teilarbeitsgang kann Daten wie beispielsweise Anweisungen, Vorgangsdaten und Werkzeugdaten enthalten. Wenn dieses Feld den Wert 0 (null) enthält, sind die angezeigten Arbeitsgangvariablen direkt mit dem Arbeitsgang verknüpft.
Arbeitsgangvariable | Eine Einstellung oder ein Eingabewert, der mit einer Maschine, einem Werkzeug oder einer Prozesseigenschaft verknüpft ist; wobei dieser Wert für die Ausführung eines Arbeitsgangs relevant ist. Beispielsweise Schneidtiefe, Schneidgeschwindigkeit und Temperatur.
Oberer Grenzwert | Der höchste Wert, der für die Arbeitsgangvariable zulässig ist.
Unterer Grenzwert | Der niedrigste Wert, der für die Arbeitsgangvariable zulässig ist.
Zielwert | Der Zielwert der Arbeitsgangvariable.
Abweichung von Zielwert | Das Verfahren, nach dem der obere und untere Grenzwert für die Arbeitsgangvariable festgelegt werden. Hinweis Der Zielwert, die Abweichung und die Art und Weise, in der die Abweichung festgelegt wird, sind jeweils im Unterprogramm (Teil-)Arbeitsgang - Arbeitsgangvariablen (tirou1111m000) definiert.
Zielwert | Die Einheit, in der die Arbeitsgangvariable gemessen wird.
Unterer Grenzwert | Die Einheit oder der Prozentsatz, in dem die Arbeitsgangvariable gemessen wird.
Oberer Grenzwert | Die Einheit oder der Prozentsatz, in dem die Arbeitsgangvariable gemessen wird.
Arbeitsgang | Der Status, der einem Arbeitsgang zugewiesen wird, beispielsweise Geplant, Startbereit oder Fertig. Dieser Status gibt an, wie weit ein Arbeitsgang vorangeschritten ist.