| Baugruppenplanung (tipcs4120m000) |  |
| Im Hauptprogramm können Sie die Baugruppen nach PCS-Projekt auflisten. Im Unterprogramm können Sie: die Baugruppen planung nach PCS-Projekt verwalten den groben Materialbedarf für das Projekt erfassen die (End)montageplanung für das Projekt erfassen zur aktivitätengesteuerten Materialplanung pro Projekt Baugruppen mit Aktivitäten verknüpfen. Die Baugruppenplanung stellt die Beziehung zwischen Aktivitäten aus der Netzplantechnik und den Baugruppen her. Baugruppen können Materialien sein, die wegen ihrer langen Lieferzeiten unter Umständen das Enddatum des Projekts gefährden. Derartige Materialien werden auch als "kritische" Materialien bezeichnet. Bei einer Baugruppe kann es sich auch um ein Montageteil handeln. Hinweis Die Baugruppenplanung wird durch manuelle Eingabe oder durch Ausführen des Programms PCS-Projekt kopieren (tipcs2210m000) erstellt.
Felder | Beschreibung
PCS-Projekt | Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion.
Baugruppe | Eine Planungseinheit für ein Fertigungs-, EK- oder kundenspezifisches Teil, für das die logistische Planung direkt mit der PCS-Projektnetzplanung verbunden ist. Eine Baugruppe kann ein mehr oder weniger komplexes zusammengesetztes Teil oder auch ein Einzelteil, wie zum Beispiel ein Teil mit langen Lieferzeiten, sein.
Kundenspezifischer Artikel | Ein Artikel, der nach den Angaben eines Kunden für ein bestimmtes PCS-Projekt produziert wird. Ein solcher Artikel kann eine kundenspezifische Stückliste und/oder einen kundenspezifischen Arbeitsplan aufweisen und ist normalerweise nicht als Standardartikel verfügbar. Kundenspezifische Artikel können jedoch von Standardartikeln oder generellen Artikeln abgeleitet werden.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit, auf der die Generierung der Bedarfsplanung basiert. Die Basis für die Bedarfsplanung ist eine Artikel/Gültigkeitseinheit-Kombination. Die mit dem Artikel verbundene Einheit ist immer die Einheit des obersten Artikels.
Cluster | Eine Gruppe von Lägern mit Beständen in Unternehmensplanung, die über Lieferbeziehungen miteinander verknüpft sind. Ein Cluster stellt einen geografischen Ort dar, der aus einem oder mehreren Lägern besteht. Bei der Planung betrachtet Unternehmensplanung diese Läger als eine Einheit. Unternehmensplanung ermittelt anhand dieses Feldes den Ort des Materialbedarfs für diese Baugruppe. Aus diesem Feld liest Unternehmensplanung das Cluster segment des Planartikel codes aus.
Aktivität | Die mit der Baugruppe verbundene Aktivität. Die Aktivität, ein Bestandteil des Aktivitätsnetzes für das Projekt, steuert die logistische Planung für die relevante Baugruppe.
Sicherheitszeit (Proz.) | Die als Prozentsatz der Aktivitätsdauer ausgedrückte Sicherheitszeit gibt an, wann die entsprechende Baugruppe fertig sein sollte. Sie wird aus dem geplanten Enddatum der Aktivität berechnet.
Feste Planmenge | Die feste Planmenge zeigt an, ob sie manuell eingegeben wird oder auf Basis der nachkalkulierten Materialbedarfe mit Hilfe der RRP-Berechnung automatisch ermittelt wird.
Planmenge | Die manuell erfasste Planmenge, die bei der RRP-Berechnung geplant werden muss. Hinweis Bei der Übertragung von geplanten RRP-Bestellungen oder RRP-Produktionsaufträgen wird die feste Planmenge automatisch um die Auftragsmenge reduziert, so dass die verbleibende Planmenge bei einer nachfolgenden RRP-Berechnung verplant werden kann.
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
Status | Hier wird der aktuelle Fortschritt des Projekts angegeben.