| Prüfmittel (qmptc0108m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Prüfmittel ab, die zum Prüfen von Artikeln auf bestimmte Merkmale eingesetzt werden. Im Unterprogramm können Sie Prüfmittel anlegen und verwalten. Verwandte Themen Stammdaten, Quality Management
Felder | Beschreibung
Prüfmittel | Ein Werkzeug, das bei Qualitätsprüfungen zum Messen von bestimmten Eigenschaften eines Artikels verwendet wird. Beispiel
Prüfmittel | Säuremesser
Merkmal | pH-Wert
Prüfstand | Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden.
Kenntnisse | Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw.
Einheit kleinste prüfbare Menge | In diesem Feld wird die Einheit der kleinsten noch prüfbaren Menge angegeben. Die physikalische Größe für die kleinste noch prüfbare Menge muss mit der Einheit für das Merkmal übereinstimmen, das mit dem angegebenen Prüfmittel gemessen beziehungsweise geprüft wird. Beispiel Eine Mikrometer-Schieblehre. Mit einer Mikrometer-Schieblehre lassen sich Werte mit einer Genauigkeit von 10 Mikrometern messen. Daher können "Mikrometer" im Feld Einheit kleinste prüfbare Menge und "10" im Feld Kleinste prüfbare Menge eingegeben werden.
Kleinste prüfbare Menge | In diesem Feld wird die Messgenauigkeit des Prüfmittels angegeben. Beispiel Eine Mikrometer-Schieblehre. Mit einer Mikrometer-Schieblehre lassen sich Werte mit einer Genauigkeit von 10 Mikrometern messen. Daher können "Mikrometer" im Feld Einheit kleinste prüfbare Menge und "10" im Feld Kleinste prüfbare Menge eingegeben werden.
Intervallart | Der Zeitraum zwischen zwei Kalibrierungsvorgängen. Der Wert zeigt an, wann die nächste Kalibrierung stattfinden wird, d.h. nach n Tagen bzw. nach n Einsätzen.
Intervall [Tage/Einsätze] | Dieses Feld gibt an, wann der Kalibrierungsvorgang stattfindet. Wenn Sie Zeitraum im Feld Intervallart eingegeben haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein. Wenn Sie Anzahl Einsätze im Feld Intervallart eingegeben haben, geben Sie die Anzahl der Einsätze ein.
Für Kalibrierung gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Prüfmittel für den Kalibrierungsvorgang gesperrt. Ein gesperrtes Prüfmittel kann nicht für Prüfzwecke verwendet werden. Ein Prüfmittel wird automatisch gesperrt, wenn es im Programm Prüfmittel kalibrieren (qmptc3201m000) zum Kalibrieren ausgewählt wurde. Daten, die mit dem Kalibrieren des Prüfmittels in Verbindung stehen, können nicht verwaltet werden, wenn das Prüfmittel gesperrt ist. Im Programm Prüfmittel - Kalibrierungsdaten (qmptc3202m000) kann die Sperrung für ein Prüfmittel aufgehoben werden.
Letzte Kalibrierung am | In diesem Feld wird angegeben, wann das Prüfmittel zuletzt kalibriert wurde.
Neukalibrierung am | In diesem Feld wird der Zeitpunkt (Datum) für den nächsten Kalibrierungsvorgang des Prüfmittels angegeben. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie Zeitraum im Feld Intervallart eingegeben haben. Neukalibrierung am = Letzte Kalibrierung am+ Intervall [Tage/Einsätze] oder Neukalibrierung am = Tagesdatum + Intervall [Tage/Einsätze]
Neukalibrierung nach [Einsätze] | Dieses Feld gibt die mögliche Anzahl der Einsätze des Prüfmittels bis zum nächsten Kalibrieren an. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie Anzahl Einsätze im Feld Intervallart eingegeben haben. Neukalibrierung nach [Einsätze] = Intervall - Anzahl Einsätze bisher
Anzahl Einsätze bisher | In diesem Feld wird angegeben, wie häufig das Prüfmittel seit dem letzten Kalibrieren zum Prüfen eingesetzt wurde beziehungsweise seit wie vielen Tagen das Prüfmittel seit dem letzten Kalibrieren zum Prüfen benutzt wurde. Hinweis Der in diesem Feld angegebene Wert wird von folgenden Programmen beeinflusst: Stichprobe - Prüfdaten nach Merkmal (qmptc1115m000) Stichprobe - Prüfdaten nach ID-Nummer (qmptc1116m000) Prüfmittel - Kalibrierungsdaten (qmptc3202m000)