| Produktvarianten (tiapl3500m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Daten zu Konfiguration, Referenz, Herstellkosten und Status der Produktvarianten, die aus VK-Aufträgen erstellt wurden, sowie von manuell erfassten Produktvarianten abfragen und verwalten. In einer Produktvariante werden die Daten eines konfigurierten Artikels oder mehrerer konfigurierter Artikel gespeichert, die zur gleichen Produktstruktur gehören. Zu den gespeicherten Daten gehören beispielsweise die Abgangsmontagelinie für den Montageauftrag sowie das angeforderte und das geplante Abgangsdatum. Die Produktvariante stellt alle konfigurierten Artikel dar, aus denen eine konfigurierte Produktstruktur gebildet wird. Alle Referenzen auf den konfigurierten Artikel erfolgen über die Produktvariante. Wenn ein Verkaufsauftrag erfasst wird, wird automatisch eine entsprechende Produktvariante erstellt. Die Stücklisten beziehungen zu generellen untergeordneten Artikeln werden aufgelöst; dies geschieht auf der Grundlage der Artikelvorlage, die im Programm Generelle Stückliste (tiapl2510m000) definiert wird, und anhand der definierten Gültigkeitsdaten und -einheiten. Da Produktvarianten Daten aus der Produktion und dem Verkauf enthalten, wird die Variante aktualisiert, wenn diese Daten geändert werden, vorausgesetzt, der Fertigungsprozess erlaubt dies noch. Sie können die Daten im aktuellen Programm nur ändern, wenn Ihre aktuelle Firma als Hauptfirma festgelegt wurde und Sie im Test-Modus arbeiten. Dies können Sie im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) angeben. Hinweis Informationen zum Löschen einer Produktvariante finden Sie in der Hilfe zum Kontrollkästchen Zu löschen. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Lagern von fertigen generellen Artikeln
Felder | Beschreibung
Artikel | Der generelle Artikel, der montiert werden soll. Dabei handelt es sich um den generellen Artikel, der in der VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben wurde. Der Artikel muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: Der Artikel muss die Artikelart Genereller Artikel haben. Der Artikel muss ein Artikel mit ID-Nummer sein. Der Artikel muss über Artikelbestelldaten verfügen. Das Bestellsystem des Artikels muss Endmontageplan (FAS) sein. Diese Eigenschaften werden in den Programmen Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) festgelegt.
Produktvariante | Eine eindeutige Konfiguration bzw. Spezifikation eines generellen Artikels oder eines Standardartikels. Die Spezifikation stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Firma und Montagelinie. Beispiel Angenommen Ihr genereller Artikel ist ein Fahrrad und es gibt drei Produktvarianten: ein rotes Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie eins ein blaues Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie zwei ein rotes Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie zwei In diesem Beispiel sind Farbe und Linie ihre Produktvariantenoptionen. Dieser Code wird ausgehend vom Wert des Felds Nummerngruppe Produktvariante im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) generiert.
Montagelinie | Der Code der Montagelinie, in der der generelle Artikel montiert werden muss. Bei der Montagelinie handelt es sich um eine gültige aktualisierte Abgangsmontagelinie, die aus dem Programm Genereller Artikel - Montagelinie (tiapl2500m000) eingelesen wird.
Referenzart | Die Art des Bedarfsauftrags, aus dem die Produktvariante resultiert. Dieses Feld kann folgende Werte aufweisen: VK-Angebot Die Produktvariante ist für ein VK-Angebot konfiguriert. VK-Auftrag Die Produktvariante ist für einen VK-Auftrag konfiguriert. Standardvariante Die Produktvariante ist eine Standardvariante. Pseudoauftrag Die Produktvariante ist ein Pseudoauftrag. Ein Pseudoauftrag stellt prognostizierten Bedarf dar. Wenn Sie eine Produktvariante manuell erfasst haben, weist diese die Referenzart Pseudoauftrag auf.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit, die mit der Produktvariante verknüpft ist. Wenn die Produktvariante aus einem VK-Auftrag resultiert, wird diese Einheit im VK-Auftrag eingegeben und in die Produktvariante kopiert. Hinweis Der Code der Einheit kann von Firma zu Firma unterschiedlich sein, wohingegen die Konfiguration, auf die sich die Nummern beziehen, gleich bleibt. Die Konfiguration, auf die sich die Einheit bezieht, wird durch eine Einheit, eine Einheitengruppe und eine Einheitenfolgenummer gekennzeichnet. Unter diesen Daten wird die eigentliche Konfiguration erfasst; sie müssen in jeder Firma festgelegt werden, in der die Gültigkeitseinheit verwendet wird. Die Einheit, die im VK-Preis erfasst und in die Produktvariante kopiert wird, stellt nur eine Referenz auf diese Daten dar und kann daher von Firma zu Firma unterschiedlich sein. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit
Montagestatus | Ist mit der Produktvariante ein Montageauftrag verknüpft, zeigt dieses Feld den Status dieses Montageauftrags an. Sind bei Montage in mehreren Standorten mit der Produktvariante mehrere Montageaufträge verknüpft, zeigt dieses Feld den Montageauftragsstatus an, den alle diese Montageaufträge erreicht oder überschritten haben. Falls noch keine Montageaufträge generiert wurden, ist der Montagestatus Offen. Hinweis Wenn im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen markiert ist, hat dieses Feld den festen Wert Offen.
Geplanter Abgangstermin | Das Datum, für das der Abgang der Produktvariante von der Montagelinie geplant ist. Dieses Datum wird bei der Generierung von Montageaufträgen berechnet. Wenn ein Montageauftrag verschoben wird, wird die Tagesplanung für die Aufträge neu erstellt und der Versatz erneut gebildet. Das Datum im Feld Geplanter Abgangstermin wird entsprechend angepasst. Das voreingestellte Datum ist gleich dem Datum im Feld Geplanter Abgangstermin, das aus dem VK-Auftrag kopiert wird, wenn die Produktvariante aus einem VK-Auftrag resultiert. Wenn die Montageaufträge geplant sind, wird im Feld Geplanter Abgangstermin der berechnete Wert angezeigt. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen markiert ist, bleibt dieses Feld leer, weil jederzeit neue Montageaufträge für diese Produktvariante erstellt werden können.
Konfiguriert mit PCF | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde diese Produktvariante mithilfe des Moduls Produktkonfiguration konfiguriert. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe des Kontrollkästchens Mit PCF konfigurieren im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000).
Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Verkaufsauftragsposition mit dieser Produktvariante eine Auftragsmenge größer als 1 aufweisen. Ein Montageauftrag hat immer die Auftragsmenge 1. Daher können mehrere Montageaufträge erforderlich sein, um den Bedarf einer Verkaufsauftragsposition zu decken. Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird aus der Einstellung des Kontrollkästchens Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) zum Zeitpunkt der Erstellung abgeleitet. Wenn beim Erstellen einer Produktvariante im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) unter Endprodukt im Bestand das Feld Standardartikel ausgefüllt ist, setzt ERP LN dieses Kontrollkästchen auf den Wert des Kontrollkästchens Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000). Diese Einstellung bleibt unverändert, wenn Sie das Kontrollkästchen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) später markieren oder die Markierung löschen. ERP LN wurde so eingerichtet, um Ihnen die Änderung des Kontrollkästchens Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ohne Auswirkungen auf bestehende Aufträge zu ermöglichen. Verwandte Themen Verkaufen mehrerer Artikel einer Produktvariante bei Montageartikeln
Standardartikel | Der Standardartikel, der mit dem generellen Endprodukt verknüpft ist. Wenn ein genereller Artikel im Bestand gelagert wird, müssen Sie zwei Artikel definieren, die den gleichen physischen Artikel darstellen: einen generellen Artikel, der im Modul Montageverwaltung verwendet wird, und einen Standardartikel, der im Paket Lagerwirtschaft verwendet wird. Verwandte Themen Lagern von fertigen generellen Artikeln
Lager für Standardartikel | Das Lager, in dem das Endprodukt gelagert wird. Verwandte Themen Lagern von fertigen generellen Artikeln
Referenzauftrag | Der Code des VK-Auftrags, aus dem die Produktvariante resultiert.
Referenzposition | Die Nummer der VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).
Befehle | Beschreibung
Produktvariantenstrukturen | Startet das Programm Produktvariantenstrukturen (tiapl3510m000).
Produktvariante - Montagelinien | Startet das Programm Produktvariante - Montagelinien (tiapl3520m000).
Produktvarianten löschen | Startet das Programm Produktvarianten löschen (tiapl3200m000).
Produktvariantenstrukturen generieren | Startet das Programm Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000).
Montageaufträge generieren | Ruft das Programm Montageaufträge generieren (tiapl3201m000) auf.
Montageaufträge aktualisieren und festschreiben | Startet das Programm Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000).