| Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel |  |
| Sie könne Konstruktionsartikel einzeln kopieren. Außerdem können Sie Konstruktionsstücklisten und K-Artikel mit Hilfe von Stücklistenmassenänderungen kopieren. Weitere Informationen zu Stücklistenmassenänderungen finden Sie im Hilfethema Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise. So kopieren Sie einen Konstruktionsartikel in einen Artikel Stellen Sie sicher, dass eine Version des K-Artikels den Status Genehmigt für Produktion aufweist. Erstellen Sie im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) eine Verknüpfung zwischen der K-Artikelversion und einem Standardartikel oder einem kundenspezifischen Artikel. Wenn der Artikel noch nicht vorhanden ist, bietet ERP LN die Option, ihn zu erstellen. Kopieren Sie den K-Artikel im Programm Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) in den Produktionsartikel. Im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) können Sie prüfen, ob der neue oder geänderte Artikel dem ursprünglichen Konstruktionsartikel entspricht. Kopieren von K-Artikeln Wenn Sie einen K-Artikel kopieren, führt ERP LN die folgenden Schritte aus: Wenn der Produktionsartikel nicht vorhanden ist, erstellt ERP LN ihn. Eine bereits vorhandene Beziehung zwischen einem K-Artikel und einem Artikel wird im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) aktualisiert. Wenn die Artikelbeziehung aktualisiert wird, wird das Kontrollkästchen K-Artikel kopiert markiert und im Feld Kopierdatum K-Artikel wird das Datum des Kopiervorgangs eingetragen. ERP LN prüft, ob eine gültige Version den Status Genehmigt für Produktion aufweist. Ist dies nicht der Fall, kann keine Beziehung hergestellt werden. Hinweis Das Ergebnis des Kopiervorgangs eines K-Artikels in einen Artikel wird vom Wert im Feld "Aktualisierungsverfahren K-Artikelbeziehung" im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) bestimmt. Sie können dies im Programm Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren (tiedm3220m000) ändern. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Freigeben von Konstruktionsdaten Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise |