| RRP-Lauf - Artikelauswahl |  |
| In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ERP LN die zu planenden Artikel in den Programmen Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) und Auftragsplanung generieren (Artikel) (cprrp1220m000) auswählt. Net-Change-Planung ERP LN erfasst für jeden Planartikel, ob seit der letzten Simulation eine Änderung erfolgt ist (beispielsweise eine Änderung in der Stückliste oder der Bedarfszahlen). ERP LN erfasst außerdem das früheste Datum, an dem eine Änderung erfolgt ist ( Net-Change-Datum ). Sie können die Auftragsplanungs-Programme so einsetzen, dass nur die Artikel geplant werden, für die das Plandatum seit dem letzten Planungslauf geändert wurde. Aufsteigende Artikelauswahl Um die Effekte einer Änderung der Verfügbarkeit von kritischen Komponenten zu untersuchen, die in vielen Endprodukten eingesetzt werden, können Sie die Funktionalität der aufsteigenden Artikelauswahl verwenden. Bei einem Lauf mit aufsteigender Artikelauswahl plant ERP LN jeden Artikel, der in irgendeiner Weise von der Verfügbarkeit des ursprünglich ausgewählten Planartikels abhängig ist. Absteigende Artikelauswahl Um einen vollständigen Planungslauf für einen VK-Auftrag hoher Priorität durchzuführen, z. B. für ein hochwertiges kundenspezifisches Endprodukt (Einzelfertigung), können Sie die Funktionalität der absteigenden Artikelauswahl verwenden. Bei einem Lauf mit absteigender Artikelauswahl plant ERP LN jeden EK-Artikel und die Untergruppen, deren rechtzeitige Verfügbarkeit wichtig für die Produktion des ursprünglich gewählten Planartikels ist. Einschränkungen Bei der Auswahl von Planartikeln, für die ERP LN die auftragsbasierte Planung generiert, gelten folgende Einschränkungen: ERP LN berücksichtigt nur die Planartikel, die Sie auf der betreffenden Planebene definiert haben. Absteigende Artikelauswahl ist für Artikel mit einer auftragsbezogenen Standardstruktur nicht möglich. Sowohl bei aufsteigender als auch bei absteigender Artikelauswahl werden nur Artikel ausgewählt, die mit einem einzigen Standort verknüpft sind.Der Auswahlalgorithmus hält die Auswahl an, sobald ein Wechsel zu einem anderen Standort festgestellt wird. Auswahlverfahren ERP LN bestimmt die zu planende Auswahl von Planartikeln folgendermassen: Auswahlbereich ERP LN wählt den Planartikel aus, den Sie im Programm Auftragsplanung generieren (Artikel) (cprrp1220m000) angegeben haben, oder den Artikelbereich, den Sie im Programm Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) angegeben haben. Aufsteigende Auswahl Wenn Sie das Kontrollkästchen Aufsteigende Artikelauswahl verwenden für die ausgewählten Planartikel markieren, berücksichtigt ERP LN auch die folgenden Artikel: Übergeordnete Artikel in der Stückliste (BOM) Eingangsartikel, die im Programm Lieferbeziehungen (cprpd7130m000) festgelegt wurden Übergeordnete Artikel in der generellen Stückliste, bei im Auswahlbereich enthaltenen generellen Artikeln Abgeleitete Artikel: Die projektbezogenen Artikel, für die Sie im Modul Projektverwaltung (PCS) des Pakets Fertigung ein Projekt erstellt haben. Alternativen Das Restmaterial und das alternative Material der ausgewählten Artikel. Alle Artikel, für die ein ausgewählter Artikel Restmaterial oder alternatives Material ist. Die aufsteigende Auswahl funktioniert mehrstufig. Beispielsweise wählt ERP LN auch den übergeordneten Artikel des übergeordneten Artikels, bis hin zu den Endprodukten, die an Kunden verkauft werden können. Absteigende Auswahl Wenn Sie das Kontrollkästchen Absteigende Artikelauswahl verwenden für die ausgewählten Planartikel markieren, berücksichtigt ERP LN auch die folgenden Artikel: Komponenten in der Stückliste Lieferartikel, die Sie im Programm Lieferbeziehungen (cprpd7130m000) definiert haben Komponenten in der generellen Stückliste, bei im Auswahlbereich enthaltenen generellen Artikeln Ausgangsartikel: generelle oder Standardartikel, die Sie zur Erstellung von projektbezogenen Artikeln im Modul Projektverwaltung (PCS) im Paket Manufacturing verwendet haben, und von denen die projektbezogenen Artikel im Auswahlbereich abgeleitet sind Wenn bei auftragsbasierter Planung die Projektstruktur eines projektbezogenen Artikels erstellt werden muss, spielt dies zusammen mit dem Algorithmus für absteigende Artikelauswahl. Wenn beispielsweise ERP LN bei der auftragsbasiertern Planung feststellt, dass für den projektbezogenen Artikel PX Lieferungen generiert werden müssen, wird die Struktur von Artikel X kopiert. In diesem Fall muss ERP LN auch neue projektbezogene Artikel erstellen. Diese neu erstellten projektbezogenen Artikel werden auch während der Planung berücksichtigt. Alternativen Das Restmaterial und das alternative Material der ausgewählten Artikel. Alle Artikel, für die ein ausgewählter Artikel Restmaterial oder alternatives Material ist. Die absteigende Auswahl funktioniert mehrstufig. Beispielweise wählt ERP LN auch die Komponenten der Komponenten aus, bis hin zu den EK-Artikeln. Einschränkungen ERP LN wendet die zuvor unter "Einschränkungen" zu der Planartikel-Auswahl angegebenen Einschränkungen an. Wenn Sie das Kontrollkästchen Net-Change-Planung ausführen markiert haben, beschränkt ERP LN den Planungslauf auf die Planartikel, deren Planungsparameter oder Artikelstruktur seit der letzten Auftragsplanung geändert wurden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Net-Change-Simulationen. Fiktive Artikel Wenn das KontrollIkästchen Lager übernehmen wenn überg. Artikel fiktiver Artikel ist im Programm Stückliste (tibom1110m000) für einen der ausgewählten Planartikel markiert ist, wählt Enterprise Planning Planartikel für alle Cluster für das Material aus. Weitere Informationen finden Sie unter Warendirektanlieferung (WDA). Beispiele für dieses Verfahren finden Sie unter Artikelauswahl bei der Auftragsplanung - Beispiele. Verwandte Themen RRP-Lauf - Überblick Artikelauswahl bei der Auftragsplanung - Beispiele RRP-Lauf - grundlegende Berechnung für einen Artikel Net-Change-Simulationen Restmaterial und Ersatzmaterial im Paket Enterprise Planning |