| Import von CAD-Daten mit dem Modul Exchange (Baan Utilities) |  |
| Sie können CAD-Anwendungsdaten im ASCII-Format mit Hilfe des Programms Import Data (on a Regular Basis) (daxch0224m000) importieren. Zu den Daten gehören folgende Objekte: Konstruktionsartikel (siehe Konstruktionsartikel ). Versionen von Konstruktionsartikeln (siehe Konstruktionsartikel ). Konstruktionsstücklisten (siehe Konstruktionsstücklisten ). Nach dem Import der Daten können Sie sie in folgenden Programmen abfragen: Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) Es wird folgendes Verfahren zum Importieren von Daten für Konstruktionsartikel, Versionen und Konstruktionsstücklisten verwendet: Konstruktionsartikel Im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) müssen Sie Daten in den folgenden Feldern erfassen: Konstruktionsartikel Bezeichnung Bestellverfahren Artikelgruppe Artikelart Produktart Sie können Daten für das Feld K-Artikeltext importieren, indem Sie die Feldart Multiline Text auswählen. Während dieses Vorgangs wird im Programm Texte (tttxt1100m000) eine Textnummer erstellt. Sie können für jede Kombination aus Artikelart und Artikelgruppe unter Verwendung des Bedingungsskripts im Modul "Exchange" Eingaben in folgende Felder aus dem Programm Artikel - Allgemein (Voreinstellungen) (tcibd0502m000) vornehmen: Produktart Auswahl-Code Artikelsignal Bestellverfahren Der Wert des Felds Suchbegriff I kann durch linksbündige Ausrichtung und Konvertierung in Großbuchstaben des Felds Bezeichnung eingelesen werden, der Wert des Felds Suchbegriff II durch linksbündige Ausrichtung und Konvertierung in Großbuchstaben des Felds Konstruktionsartikel. Versionen Sie müssen Daten in den folgenden Feldern im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) erfassen: Konstruktionsartikel Konstruktionsartikelversion Gültig ab Status Sie können den Wert für das Feld K-Artikelversionstext importieren, indem Sie im Modul "Exchange" die Feldart Multiline Text auswählen. Während dieses Vorgangs wird im Programm Texte (tttxt1100m000) eine Textnummer erstellt. In das Feld Datum aus CAD geben Sie das Datum ein, am dem die Daten kopiert werden. Die Verwendung des Feldes Status unterliegt einer Reihe von Einschränkungen. Siehe Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000). Konstruktionsstücklisten Im Programm Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) müssen Sie Daten in den folgenden Feldern erfassen: Konstruktionsartikel Version Position Komponente Komponentenart Wenn das Feld Komponentenart auf Konstruktionsartikel gesetzt ist, muss die Komponente im Feld Komponente bereits als K-Artikel vorhanden sein. Wenn das Feld Komponentenart auf Artikel gesetzt ist, muss die Komponente in diesem Feld bereits als Artikel vorhanden sein. Hinweis Sie können den Wert für das Feld Text importieren, indem Sie im Modul "Exchange" die Feldart Multiline Text auswählen. Während dieses Vorgangs wird im Programm Texte (tttxt1100m000) eine Textnummer erstellt. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Introduction to the Exchange module |