| Fiktive Artikel als Komponenten von generellen Artikeln |  |
| Bei normaler auftragsbasierter Planung werden fiktive Artikel folgendermaßen behandelt: Der fiktive Artikel wird durch die Komponenten in seiner Stückliste ersetzt. Der Arbeitsplan des fiktiven Artikels wird als Bestandteil des vorhandenen Arbeitsplans betrachtet. Wenn ein genereller Artikel G einen fiktiven Artikel als Komponente aufweist, wird für die Komponenten und Arbeitsgänge des fiktiven Artikels ein Versatz relativ zum geplanten Endtermin von G gebildet. Das Verfahren, nach dem dies geschieht, ist abhängig davon, ob der fiktive Artikel selbst ein genereller Artikel oder ein normaler Artikel ist. Im folgenden werden beide Fälle durch Beispiele verdeutlicht: Beispiel: Genereller Artikel mit fiktivem Artikel (genereller Artikel) Folgende Situation ist gegeben: Der generelle Artikel G1 weist einen generellen fiktiven Artikel G2 auf. Die generelle Stückliste von G2 enthält eine (normale) Komponente N3. Der generelle Arbeitsplan von G2 enthält einen Arbeitsgang AG. In diesem Fall erfolgt die Planung wie in folgender Abbildung dargestellt:
A | Versatz von N3 in Stückliste G von G2
B | Versatz von G2 in Stückliste G von G1
C | Endtermin für N3 für Auftrag für G1
D | Versatz von AG in Arbeitsplan G von G2
E | Versatz von G2 in Stückliste G von G1
F | AG1
G | AG2
Beispiel: Genereller Artikel mit fiktivem Artikel (normaler Artikel) Folgende Situation ist gegeben: Der generelle Artikel G1 weist einen normalen Artikel N2 auf Die Stückliste von N2 enthält eine (normale) Komponente N3 Der Arbeitsplan von N2 enthält die Arbeitsgänge AG1 und AG2 In diesem Fall erfolgt die Planung wie in folgender Abbildung dargestellt: (1) Versatz von N3 in Stückliste von N2, oder:
A | Durchlaufzeit von N2
B | Versatz von N2 in Stückliste G von G1
C | Endtermin für N3 für Auftrag für G1
D | Durchlaufzeit von N2
E | Versatz von N2 in Stückliste G von G1
F | AG1
G | AG2
Anmerkungen Wenn in der Stückliste von N2 ein Versatz angegeben wurde, wird dieser Versatz auch für N3 verwendet; wurde in der Stückliste kein Versatz angegeben, wird die Durchlaufzeit von N3 verwendet. In einem normalen Arbeitsplan ist kein Versatz vorhanden; stattdessen wird die Durchlaufzeit von N2 als Versatz für die Arbeitsgänge von N2 verwendet. Hinweis Die Durchlaufzeit eines Artikels können Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) festlegen. Verwandte Themen Generelle Artikel in Enterprise Planning |