| Einrichten der retrograden Abbuchung |  |
| Die Parametereinstellung für die Steuerung der retrograden Abbuchung werden in folgendem Beispiel erläutert: Folgende Artikel sind definiert worden: UHR STIFT Der Artikel STIFT wird als Komponente für den Artikel UHR in einem Arbeitsgang MONTIEREN verwendet. Retrograde Stücklistenabbuchung Verwenden Sie die folgenden Einstellungen im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000), um die Artikel für die retrograde Abbuchung einzurichten: Markieren Sie das Kontrollkästchen Retrograd abbuchen, wenn Material für den Artikel STIFT. Markieren Sie das Kontrollkästchen Material retrograd abbuchen für den Artikel UHR. Beim Erstellen eines Produktionsauftrags bilden diese Kontrollkästchen die Voreinstellungen für folgende Kontrollkästchen: Das Kontrollkästchen Material retrograd abbuchen im Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) (für den Artikel STIFT) Das Kontrollkästchen Material retrograd abbuchen im Programm Produktionsaufträge (tisfc0101s000) Sie können die Einstellung dieser Kontrollkästchen für einen einzelnen Produktionsauftrag ändern. ERP LN bucht das Material nur retrograd ab, wenn beide Kontrollkästchen markiert sind. Wenn Sie die Markierung im Kontrollkästchen Material retrograd abbuchen aufheben, hebt ERP LN die Markierung der jeweiligen Kontrollkästchen Material retrograd abbuchen für alle Materialien auf. Retrograde Abbuchung von Arbeitsstunden Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um die retrograde Abbuchung von Stunden für Artikel einzurichten: Markieren Sie das Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung für die Tätigkeit MONTIEREN im Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) Markieren Sie das Kontrollkästchen Stunden retrograd abbuchen für den Artikel UHR im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) Wenn Sie einen Arbeitsgang für die Tätigkeit MONTIEREN definieren, legt das Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung im Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) die Voreinstellung für das Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) fest. Beim Erstellen eines Produktionsauftrags setzt ERP LN folgende Voreinstellungen: Das Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) legt die Voreinstellung für das Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) fest. Das Kontrollkästchen Stunden retrograd abbuchen im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) legt die Voreinstellung für das Kontrollkästchen Stunden im Programm Produktionsaufträge (tisfc0101s000) fest. Sie können die Einstellung dieser Kontrollkästchen für einen einzelnen Produktionsauftrag ändern. ERP LN bucht die Stunden nur retrograd ab, wenn beide Kontrollkästchen markiert sind. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Stunden aufheben, hebt ERP LN die Markierung der jeweiligen Kontrollkästchen Retrograde Abbuchung für alle Arbeitsgänge auf. Damit Arbeitsstunden retrograd abgebucht werden können, sind außerdem folgende Eingaben erforderlich: Geben Sie einen Wert in das Feld Mitarbeiter für retrograde Abbuchung im Programm Abteilungen (tirou0101m000) ein. Geben Sie einen Wert in das Feld Art des Stundenlohns im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) ein, um festzulegen, ob Arbeitsstunden als normale oder als Überstunden berechnet werden. Artikel mit ID-Nummer Artikel mit ID-Nummer können nur dann retrograd abgebucht werden, wenn im Unterprogramm Artikel - Warehouse Management (whwmd4500m000) das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand nicht markiert ist und das Feld Entnahme von ID-Artikeln während Produktion erfassen auf Ja gesetzt ist. In allen anderen Fällen können Artikel mit ID-Nummer nicht retrograd abgebucht werden. Wenn der Artikel mit ID-Nummer der Chargenverwaltung unterliegt, basiert die Charge, von der die Artikel retrograd abgebucht werden, auf einem der beiden Auslagerungsverfahren ( Last In, First Out (LIFO), First In, First Out (FIFO) ) das im Unterprogramm Artikel - Warehouse Management (whwmd4500m000) definiert ist. Verschiedenes Setzen Sie die folgenden Parameter im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000): Wählen Sie ein Verfahren zur retrograden Abbuchung aus, um den Grad der Interaktivität bei der Abbuchung zu bestimmen. Wählen Sie das Ausgabegerät für die retrograde Abbuchung von Material und Arbeitsstunden aus. Verwandte Themen Retrograde Abbuchung - Einsatz Retrograde Abbuchung |