| Verwendungsnachweis für Konstruktionsbaugruppen (tiapl3511m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Produktvarianten ab, in denen eine bestimmte Konstruktionsbaugruppe verwendet wird. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht
Felder | Beschreibung
Untergeordneter Artikel | Ein Objekt, mit dem Artikel weiter klassifiziert werden können. Bei einem untergeordneten Artikel kann es sich um folgende Objekte handeln: Eine Komponente, die in einer Stückliste verwendet wird. Ein Material, das in einer Rezeptur verwendet wird.
Artikelart | Über die Artikelart werden Artikel zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen geben an, ob es sich bei dem Artikel zum Beispiel um einen EK-Artikel, einen Fertigungsartikel oder ein Betriebsmittel handelt. Je nach der Art des Artikels sind nur bestimmte Funktionen für ihn gültig.
Produktvariante | Eine eindeutige Konfiguration bzw. Spezifikation eines generellen Artikels oder eines Standardartikels. Die Spezifikation stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Firma und Montagelinie. Beispiel Angenommen Ihr genereller Artikel ist ein Fahrrad und es gibt drei Produktvarianten: ein rotes Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie eins ein blaues Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie zwei ein rotes Fahrrad, hergestellt auf Montagelinie zwei In diesem Beispiel sind Farbe und Linie ihre Produktvariantenoptionen.
Hauptartikel | Das Ergebnis eines Produktionsauftrages. Ein Hauptartikel kann entweder in ein Endprodukt umgewandelt werden (für die Lieferung an ein Lager), oder direkt als Massenartikel an den Kunden geliefert werden.
Position | Eine Referenznummer, die eine bestimmte Kombination aus Produktions- und Komponentenartikeln in einer Stückliste kennzeichnet. Die Positionsnummer wird durch Folgenummern unterteilt, die sich auf die Verwendung einer Komponente innerhalb eines bestimmten Zeitraums beziehen.
Referenzart | Die Art des Bedarfsauftrags, aus dem die Produktvariante resultiert. Dieses Feld kann folgende Werte aufweisen: VK-Angebot VK-Auftrag Standardvariante Pseudoauftrag Wenn Sie eine Produktvariante manuell erfasst haben, weist diese die Referenzart Pseudoauftrag auf.
Referenzauftrag | Der Code des VK-Auftrags, aus dem die Produktvariante resultiert. Wenn die Produktvariante manuell erfasst wurde, zeigt dieses Feld den Wert 0 an.
Referenzposition | Die Nummer der VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000). Wenn die Produktvariante manuell erfasst wurde, zeigt dieses Feld den Wert 0 an.
Montagestatus | Der Status der Montageaufträge, die mit der Produktvariante verknüpft sind. Der voreingestellte Wert lautet Offen, d. h. es wurde noch kein Montageauftrag erstellt. Hinweis Mit einer Produktvariante können mehrere Montageaufträge verknüpft sein. Der Montagestatus zeigt im Grunde den Status aller Aufträge an. So lautet der Montagestatus beispielsweise erst Abgeschlossen, wenn alle Aufträge den Status Abgeschlossen aufweisen. Montageaufträge können nicht storniert werden. Obwohl der Montagestatus in mancher Hinsicht vergleichbar ist mit dem Montageauftragsstatus im Modul Montageverwaltung, gibt es auch einige grundlegende Unterschiede.
Geplanter Abgangstermin | Das Datum, für das der Abgang der Produktvariante von der Montagelinie geplant ist. Dieses Datum wird bei der Generierung von Montageaufträgen berechnet. Wenn ein Montageauftrag verschoben wird, wird die Tagesplanung für die Aufträge neu erstellt und der Versatz erneut gebildet. Das Datum im Feld Geplanter Abgangstermin wird entsprechend angepasst. Wenn die Montageaufträge geplant sind, wird im Feld Geplanter Abgangstermin der berechnete Wert angezeigt.
Befehle | Beschreibung
Produktvariante | Ruft das Programm Produktvariante (tiapl3100s000) auf.