| Kapazitätsprozentsatz |  |
| Mit Hilfe des Kapazitätsprozentsatzes variieren Sie die verfügbare Kapazität von Produktionsabteilungen nach Tag oder Schicht. Wenn die Nachtschicht einer Abteilung weniger stark besetzt ist als die Tagesschicht können Sie den Kapazitätsprozentsatz für die Nachtschicht herabsetzen. Der Standardkapazitätsprozentsatz beträgt 100 %. ERP LN wendet diesen Kapazitätsprozentsatz bei der Berechnung von Ansichten und Berichten zur Abteilungsauslastung an. Hinweis Der Wert des Kapazitätsprozentsatzes hat keine Auswirkung auf die Berechnung von Durchlaufzeiten. Berechnungen Im Programm Kalenderarbeitszeit (tcccp0120m000) enthält das Register Kapazitätsdaten die folgenden Felder: Stunden Kapazitätsprozentsatz Kapazität [Std] Das Feld Stunden basiert auf den Feldern Beginn um und Ende um. Die Kapazität in [Std] basiert auf dem Feld Stunden und dem Kapazitätsprozentsatz. Das Feld Kapazität [Std] ist der Eingabewert für die verfügbaren Stunden in den Ansichten und Berichten für die Abteilungsauslastung. Definition des Kapazitätsprozentsatzes Im Programm Arbeitszeitarten (tcccp0103m000) definieren Sie den Kapazitätsprozentsatz einer Arbeitszeitart. Der Kapazitätsprozentsatz der Arbeitszeitart dient als Voreinstellung in den Programmen Standardkalender (tcccp0140m000) und Kalender - Wiederkehrende Ereignisse (tcccp0144m000). Das Programm Kalenderarbeitszeit (tcccp0120m000) zeigt den gültigen Kapazitätsprozentsatz an, den ERP LN zur Berechnung der Kapazitätsauslastungen verwendet. Sie können den Kapazitätsprozentsatz manuell ändern. Verwandte Themen Übersicht über die Kalenderfunktionen Berechnen von verfügbarer Kapazität |