| Übereinstimmung von K-Stückliste und P-Stückliste drucken (tiedm1470m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie Abweichungen zwischen den Konstruktionsstücklisten (K-Stücklisten) und den Produktionsstücklisten. Diese Abweichungen können das Ergebnis von Änderungen sein, die an einer Konstruktionsstückliste oder Produktionsstückliste vorgenommen wurden, nachdem die Konstruktionsstückliste in die Produktionsstückliste kopiert wurde. ERP LN überprüft nur Abweichungen zwischen Daten, die von einer K-Stückliste in die Produktionsstückliste kopiert wurden, und keine anderen Änderungen, die an der Produktionsstückliste vorgenommen wurden. ERP LN überprüft die folgenden vier Fragestellungen: Liegt eine Abweichung zwischen einer Produktionsstücklistenposition, die von einer Konstruktionsstückliste kopiert wurde, und der entsprechenden Konstruktionsstücklistenposition vor (bzw. wurde die Position auf der Konstruktionsstückliste gelöscht)? Wurden Positionen zur Konstruktionsstückliste hinzugefügt, aber nicht zur Produktionsstückliste? Es ist nicht möglich, die K-Stückliste zu ändern, nachdem die Version genehmigt wurde. Es können nur Ausnahmen geändert werden. Wurde(n) eine oder mehrere Positionen in der Produktionsstückliste gelöscht? Weichen die Positionen der Konstruktionsstücklisten-Kopierdaten und die Position der Produktionsstückliste in den nachfolgend aufgelisteten Feldern voneinander ab? Hauptartikel Folgenummer Ausnahmen Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Struktur einer einstufigen Stückliste Drucken von Dokumenten oder Berichten Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Von K-Artikel | In diesem Feld wird der erste K-Artikel im Bereich angegeben. Verwandte Themen Konstruktionsartikel
Bis K-Artikel | In diesem Feld wird der letzte K-Artikel im Bereich angegeben. Verwandte Themen Konstruktionsartikel
Version | In diesem Feld wird die ursprüngliche Konstruktionsartikelversion angegeben. Verwandte Themen Konstruktionsartikelversion
Version | In diesem Feld wird die ursprüngliche Konstruktionsartikelversion angegeben. Verwandte Themen Konstruktionsartikelversion
Von Hauptartikel | In diesem Feld wird der erste Hauptartikel im Bereich angegeben. Verwandte Themen Artikel
Bis Hauptartikel | In diesem Feld wird der Zielartikel angegeben. Verwandte Themen Artikel Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Nur Abweichungen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Ihr Bericht nur diejenigen Stücklisten anzeigen soll, in denen Abweichungen zwischen Konstruktions- und Produktionsstückliste vorhanden sind.