| Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie die Produktionsplanung nach Prioriät. Im Feld Druckpriorität können Sie auswählen, welches Kriterium ERP LN verwendet, um zu entscheiden, welche Aufträge die höchste Priorität haben. Sie können eines der folgenden Kriterien auswählen: Kritische Kennzahl Frühestes Fälligkeitsdatum Priorität Produktionsauftrag Kürzeste verbleibende Produktionszeit Pufferzeit Wenn Sie in das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) einen Produktionsauftrag manuell eingeben, können Sie die Priorität mit einer Zahl zwischen 0 und 999 angeben. Der voreingestellte Wert ist 999. Diese Zahl gibt die niedrigste Auftragspriorität an. Die höchste Priorität in ERP LN ist 0 (null). Der Bericht enthält die nachstehenden Daten: Priorität Produktionsauftrag Arbeitsgang PCS-Projekt Artikel Maschine Tätigkeit Abteilung Hinweis Falls die Erstellung des Berichts zu lange dauern sollte, können Sie den ausgewählten Bereich von Aufträgen (und anderen Variablen) näher eingrenzen. Verspätung Der Bericht enthält u. a. die Spalte "Verspätung". Die Verspätung wird als Differenz (in Tagen) zwischen dem geplanten Liefertermin des Produktionsauftrags und dem Referenzdatum berechnet, die im Programm Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000) definiert wurden. Jeder Tag, an dem Arbeitsstunden verfügbar sind, wird als ein Tag Verspätung betrachtet. Für den ersten und den letzten Tag werden die Arbeitsstunden genau ermittelt, um die Verspätung zu berechnen. Hinweis Vergrößern Sie gegebenenfalls Ihr Fenster, damit die nachstehenden Diagramme korrekt angezeigt werden: Beispiel Datum in Feld Referenzdatum: 26. August 1998. Dabei handelt es sich um das Datum, auf dem die Berechnung der kritischen Kennzahl und der Pufferzeit als Prioritäten basiert. Ein Produktionsauftrag A1 besteht aus 4 Arbeitsgängen:
Arbeitsgang | Anfangsdatum | Endtermin | Pufferzeit | Überlappung*
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 25.08.98 | 02.09.98 | 0 | 50 %
20 | 29.08.98 | 15.09.98 | 0 | 0 %
30 | 15.09.98 | 10.10.98 | 8,0 | 0 %
40 | 18.10.98 | 30.10.98 | 0 | 0 %
*Der Prozentsatz der Überlappung wird basierend auf der Transportlosmenge berechnet. Darstellung des Zeitrahmens: 4 Methoden stehen zur Verfügung, um die Kritische Kennzahl und die Pufferzeit zu berechnen, abhängig davon, ob das Kontrollkästchen Einschließlich Überlappungszeit markiert ist: Verfahren 1: ohne Überlappung oder Pufferzeit zwischen Arbeitsgängen Verfahren 2: mit Überlappung, ohne Pufferzeit Verfahren 3: ohne Überlappung, mit Pufferzeit Verfahren 4: mit Überlappung und Pufferzeit Kritische Kennzahl
| Bearbeitungszeit |
Verfahren | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- Überlappung - Pufferzeit | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1,06 | 4
+ Überlappung - Pufferzeit | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1,14 | 8
- Überlappung + Pufferzeit | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0,94 | -4
+ Überlappung + Pufferzeit | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1,00 | 0
*
A | Verbleibende Produktionszeit
B | Geplanter Liefertermin - Referenzdatum
C | Kritische Kennzahl
D | Pufferzeit
Verwenden von Verfahren 3: Krit. Kennzahl (CR) = 66 / 70 = 0,94 Kritische Kennzahl = 1, Auftrag ist planmäßig > 1, Auftrag liegt vor Plan < 1, Auftrag liegt hinter Plan Pufferzeit
     Pufferzeit =

    (Geplanter Liefertermin - Referenzdatum) - Verbleibende Produktionszeit
Verwenden von Verfahren 3: Pufferzeit = 66 - 70 = -4 Pufferzeit = 0, Auftrag ist planmäßig > 0, Auftrag liegt vor Plan < 0, Auftrag liegt hinter Plan Verwandte Themen Drucken von Dokumenten oder Berichten Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Geplanter Produktionsbeginn am |
Geplanter Liefertermin |
Beginn AG am |
Ende AG am |
Druckpriorität | Das Verfahren, nach dem die Priorität festgelegt wird. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in der Hilfe zum Programm Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000). Zulässige Werte Prioritätsregeln
Priorität unterer Grenzwert | Wenn der Wert der im Feld Druckpriorität ausgewählten Priorität kleiner als der in diesem Feld eingegebene Wert ist, wird sie nicht gedruckt.
Referenzdatum | Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), den ERP LN verwendet, um die Kritische Kennzahl und die Pufferzeit zu berechnen.
                                        Kritische Kennzahl = (Geplanter Liefertermin - Referenzdatum) / Verbleibende Produktionszeit
                                        Pufferzeit = (Geplanter Liefertermin - Referenzdatum) - Verbleibende Produktionszeit
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Programm Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000). Verwandte Themen Bestimmen von Wareneingangsterminen
Einschließlich Überlappungszeit | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Pufferzeit, die Sie geplant haben, mit in die Berechnung der Auftragszykluszeit einbezogen und für die Berechnung der Prioritäten verwendet (siehe dazu das Programm Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000) ).
Einschließlich Überlappungszeit | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Überlappung bei der Berechnung der kritischen Kennzahl berücksichtigt. Wenn Sie Kritische Kennzahl als Kriterium für die Auftragspriorität ausgewählt haben, kann dies die Reihenfolge der Prioritäten beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Programm Produktionsauftragsplanung nach Priorität drucken (tisfc1410m000). Verwandte Themen Reduzierung der Wartezeit
Vorige AGs müssen abgeschlossen sein | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird nur der erste Arbeitsgang, der noch nicht fertiggemeldet wurde, gedruckt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden alle Arbeitsgänge gedruckt. Hinweis Wenn Feld Bericht auf Produktionsauftrag gesetzt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiv.
Bericht auf Auswahlreihenfolge basieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten im Bericht in der gleichen Reihenfolge wie die Hauptauswahl sortiert. Dies ist normalerweise das schnellste Verfahren zum Erstellen des Berichts.
Auswahlreihenfolge | Die Reihenfolge, in der die Detailangaben im Bericht sortiert werden. Wenn Sie beispielweise einen Bericht für alle Produktionsaufträge einer bestimmten Abteilung drucken möchten, müssen Sie die Option Abteilung auswählen. ERP LN druckt dann die Produktionsauftragsdaten nach Abteilung sortiert.
Geplanter Produktionsbeginn am |
Geplanter Liefertermin |
Beginn AG am |
Ende AG am |
Priorität oberer Grenzwert | Wenn der Wert der im Feld Druckpriorität ausgewählten Priorität kleiner als der in diesem Feld eingegebene Wert ist, wird sie nicht gedruckt.
Befehle | Beschreibung
Drucken | Druckt die Daten für die eingegebene Auswahl.