| Montagelinien (tiasl1530m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die allgemeinen Daten und Nachkalkulationsdaten einer Montagelinie abfragen und definieren. Die Nachkalkulationsdaten werden im Modul "Linienmontage-Konfiguration" (LAC) im Paket Configurator festgelegt. Montagelinien bestehen aus einer Reihe von Liniensegmenten. Segmente bestehen ihrerseits aus einem Pufferund mindestens einer Linienstation bis zum nächsten Puffer. Die Arbeitsstunden der Montagelinie werden durch den mit dem Kalender im Feld Kalender verknüpften Kalender und den Einsatzbereich festgelegt, der in den ASC-Parametern festgelegt wurde. Im Programm Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) können Sie abfragen, welche Liniensegmente zu der Montagelinie gehören. Im Programm Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) können Sie abfragen, welche Linienstationen zu der Montagelinie gehören. Menüoptionen Das Menü Zusatzoptionen enthält verschieden Optionen, mit denen Sie die folgenden Programme zu Daten zu Montagelinien aufrufen können: Montagelinien abschließen (tiasc7220m000) Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000) Versatz für Linienstationsaufträge berechnen (tiasl4230m000) Statusunabhängige ASC-Daten löschen (tiasl1210m000) Statusbezogene ASC-Daten löschen (tiasl1200m000) Reihenfolgen löschen und neu nummerieren (tiasl4201m000) Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) Montagelinie - Status (tiasc7520m000) Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000) Montagelinie - Linienauslastung (tiasl3500m000) Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) Mithilfe der Optionen im Menü Datei können Sie die folgenden Druckprogramme aufrufen: Montagelinienaufbau drucken (tiasl1430m000) Nachkalkulation nach Montageauftrag oder Montagelinie drucken (tiasc7411m000) Finance-Buchungen nach Montagelinie drucken (tiasc7414m000) Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Nachkalkulation für Montageauftrag Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Firma | Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine: Logistische Firma Kaufmännische Firma Logistische und kaufmännische Firma In einer Mehrfirmen-Struktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt.
Kalender | Der Kalender, der zusammen mit dem in den Parametern festgelegten Einsatzbereich die Arbeitsstunden der Montagelinie festlegt. Wenn Sie nicht in der logistischen Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und nicht aktiv.
Verarbeitung von AiU-Umbuchungen | Das Verfahren zur Verarbeitung von AiU-Umbuchungen. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC)
Materialkostenkomponente | Wählen Sie die Kostenkomponenten aus, die Sie auf dieser Montagelinie für Materialkosten verwenden möchten. Alle Materialkosten werden in diese Kostenkomponente verdichtet. Die Materialkosten der Montageteile können durch viele unterschiedliche Kostenkomponenten erfasst werden. Jedes Montageteil kann eine andere Kostenkomponente aufweisen. Wenn Sie nicht in der logistischen Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag
Bearbeitungskostenkomponente | Wählen Sie die Kostenkomponenten aus, die Sie auf dieser Montagelinie für Bearbeitungskosten verwenden möchten. Die Bearbeitungskosten werden in dieser Kostenkomponente erfasst. Bearbeitungskosten können sich auf Montagearbeitsgänge beziehen und auf Arbeitsgänge zur Fertigung der Montageteile. Bearbeitungskosten für Montageteile können in vielen unterschiedlichen Kostenkomponenten erfasst werden, wenn sie nicht verdichtet sind. Alle Bearbeitungskosten werden in diese Kostenkomponente verdichtet. Wenn Sie nicht in der logistischen Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag
Zuschlagskostenkomponente | Wählen Sie die Kostenkomponenten aus, die Sie auf dieser Montagelinie für Gemeinkosten verwenden möchten. Die Zuschläge werden in dieser Kostenkomponente erfasst. Zuschläge können sich auf Montagearbeitsgänge beziehen und auf Materialkosten und Zuschläge für die Aktivitäten auf der Montagelinie. Bei letzterem handelt es sich um den Linienzuschlag. Zuschläge für Montageteile und Arbeitsgänge können in vielen unterschiedlichen Kostenkomponenten erfasst werden, wenn sie nicht verdichtet sind. Alle Zuschläge werden in diese Kostenkomponente verdichtet. Wenn Sie nicht in der logistischen Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag
Abteilung für Auftragsbearbeitung | Die Linienstation, die Sie als Abteilung für Auftragsbearbeitung für diese Montagelinie verwenden möchten. Im Modul Montageverwaltung (ASC) wird diese Linienstation nur für Verwaltungszwecke verwendet. Nachdem die letzte Montagelinie der Montageaufträge abgeschlossen worden ist, wird die Arbeit-in-Umlauf in die Abteilung für Auftragsbearbeitung übertragen. Wenn Sie nicht in der logistischen Firma der Montagelinie arbeiten, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag AiU-Umbuchungen im Modul Montageverwaltung (ASC)
Befehle | Beschreibung
Montagelinien bewerten | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien bewerten (tiasl1230m000) aufzurufen.
Montagelinien aktualisieren | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien aktualisieren (tiasl1231m000) aufzurufen.
Abschließen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinien abschließen (tiasc7220m000) aufzurufen.
Reservierungen für Montageteile erstellen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) aufzurufen.
Bedarfe retrograd abbuchen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Bedarfe retrograd abbuchen (tiasc7241m000) aufzurufen.
Versatz für Linienstationsaufträge berechnen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Versatz für Linienstationsaufträge berechnen (tiasl4230m000) aufzurufen.
Statusunabhängige ASC-Daten löschen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Statusunabhängige ASC-Daten löschen (tiasl1210m000) aufzurufen.
Statusbezogene ASC-Daten löschen... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Statusbezogene ASC-Daten löschen (tiasl1200m000) aufzurufen.
Montagelinie - Liniensegmente | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Liniensegmente (tiasl1541m000) aufzurufen.
Montagelinienstatus | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Status (tiasc7520m000) aufzurufen.
Zusammenstellungsaufträge nach Datum | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Tagesplanung (tiasc2501m000) aufzurufen.
Montagelinienauslastung | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Linienauslastung (tiasl3500m000) aufzurufen.
Zuordnungen | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) aufzurufen.
Reihenfolgen löschen und neu nummerieren... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Reihenfolgen löschen und neu nummerieren (tiasl4201m000) aufzurufen.
Gültige Kostenkomponentenstruktur | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Gültige Kostenkomponentenstruktur nach Montagelinie und Artikel (ticpr3161m000) aufzurufen.
Meldungen für Montageteillieferung basierend auf Planungsfenster generieren... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) aufzurufen.