| Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) |  |
| Mit diesem Programm reservieren Sie Montageteile in Produktionslägern innerhalb des Reservierungsfensters. In diesem Hilfethema werden die folgenden vier Punkte behandelt: Reservierungsmodus: Auf Auftragsebene oder Auf Stationsebene. Reservierung von Montageteilen im Produktionslager Zeitabschnitte Reservierung von Montageteilen Reservierungsmodus Die Reservierung von Montageteilen kann in einem von zwei unterschiedlichen Modi erfolgen, der im Feld Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) festgelegt wird: Auf Auftragsebene: Die Montageteile werden für jeden Montageauftrag in das Produktionslager der Linienstation reserviert. ERP LN erstellt einen Sammel-Linienstationsauftrag (S-LSA) für jeden Linienstationsauftrag. Auf Stationsebene: Die Montageteile werden für jeden Zeitabschnitt im Produktionslager reserviert. Die Teile für alle Montageaufträge, die in einen Zeitabschnitt fallen, werden zusammengefasst und zusammen reserviert. ERP LN erstellt einen separaten S-LSA pro Linienstation. Bei der Generierung von Aufträgen und der Neuberechnung von Materialbedarfen werden vorhandene Montageaufträge berücksichtigt. So ermitteln Sie, in welchem Produktionslager die Teile reserviert werden: Im Feld Produktionslager im Programm Abteilungen (tirou0101m000) verknüpfen Sie ein Produktionslager mit einer Linienstation. Sie können ein Produktionslager nur mit einer Linienstation verknüpfen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Produktionslager verwenden im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) ist nicht markiert. Das Feld Stationsart im Programm Stationen nach Liniensegment (tiasl1551m000) muss auf Linienstation gesetzt sein. Zeitabschnitte Der Umfang und die Anzahl der Zeitabschnitte werden durch wzei Faktoren bestimmt: Ihre Zeitabschnittsdaten. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe zu Definition von Zeitabschnitten (tiasl1100m000). Sie können Zeitabschnitte definieren, die größer werden, je weiter sie vom Tagesdatum entfernt in der Zukunft liegen. Wenn Sie planen, viele Änderungen an den Montageaufträgen vorzunehmen, müssen Sie kleinere Zeitabschnitte definieren. Im Feld Reservierungsfenster [Tage] im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) wird der Gesamtzeitraum festgelegt, für den Sie eine Planung durchführen. Hinweis Sie müssen Zeitabschnitte für das gesamte Reservierungsfenster definieren. Bei einem Auftrag, der nur teilweise in das Fenster fällt, werden die Reservierungen in ASC nicht geplant. Reservierung von Montageteilen Bei Buchungsverarbeitung Auf Stationsebene erfolgt die Reservierung pro Zeitabschnitt und Linienstation. Alle Bedarfe pro Zeitabschnitt und Station können zusammengefasst werden. Dies führt zu weniger Buchungen als wenn jeder Auftrag separat verarbeitet würde. Die kumulierten reservierten Bedarfe für Montageteile werden in einem Sammel-Linienstationsauftrag (S-LSA) gespeichert. Der S-LSA wird an das Paket Lagerwirtschaft weitergegeben. Sie können die kumulierten reservierten Montageteilbedarfe im Programm Sammel-Linienstationsauftrag - Montageteilbedarfe (tiasc7140m000) abfragen. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Nachkalkulation für Montageauftrag Retrograde Abbuchung für Montage Auslastung von Montagelinienstationen Montageaufträge
Befehle | Beschreibung
Reservierung erstellen | Klicken Sie auf diese Option, um Montageteile für Linienstationen oder Aufträge im Reservierungsfenster zu reservieren.
Meldungen | Klicken Sie auf diese Option, um die Fehlermeldungen abzufragen, wie beispielsweise Linienstationsaufträge, für die die Bedarfe nicht retrograd abgebucht wurden, oder AiU-Umbuchungen, die nicht generiert werden konnten.