| Daten für Plantafel auswählen (tisfc1125m000) |  |
| Mit diesem Programm wählen Sie die Produktionsaufträge aus, die in der grafischen Plantafel (Gantt-Diagramm SFC) angezeigt werden müssen. Sie können entweder einfach einen Bereich von Produktionsaufträgen auswählen oder Produktionsaufträge durch mehrere Kriterien auswählen, z. B. Produktionsaufträge nach PCS- Projekt, Produktionsbeginn, Maschine oder Abteilung. Führen Sie folgende Schritte aus: Wählen Sie die Daten aus, die in der grafischen Plantafel angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Die grafische Plantafel wird aufgerufen. In der Plantafel können Sie festlegen, wie die Produktionsaufträge angezeigt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Gantt-Diagramm SFC (tisfc1126m000). Verwandte Themen Verwenden der grafischen Plantafel
Felder | Beschreibung
Produktionsauftrag | Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin
PCS-Projekt | Ein PCS-Projekt besteht aus einer Gruppe von Fertigungsschritten und EK-Vorgängen, die eigens für einen bestimmten Kundenauftrag durchgeführt werden. PCS-Projekte werden durch Kundenaufträge für Artikel mit dem Bestellverfahren Auf Auftrag ausgelöst. Projekte sind für die Planung und Koordination der Produktion solcher Artikel bestimmt. Bei der auftragsbezogenen Produktion von Standardartikeln wird ein PCS-Projekt lediglich dazu benutzt, den Artikel dem Kundenauftrag zuzuordnen. Ansonsten kann ein PCS-Projekt Folgendes umfassen: Kundenspezifische Artikeldaten (Stücklisten und Arbeitspläne) Projektplanung (Aktivitätenplanung) Ein Voranschlag ist eine bestimmte Art von PCS-Projekt. Voranschläge werden für die Planung und Veranschlagung benutzt, nicht jedoch für die eigentliche Produktion.
Geplanter Produktionsbeginn am | Das Datum, an dem der Produktionsauftrag begonnen wird.
Geplanter Liefertermin | Das Datum, an dem die Produktionsauftragsartikel laut Planung fertiggestellt sind.
Auftragsstatus | Der Status eines Produktionsauftrags, der angibt wie weit ein Produktionsauftrag verarbeitet worden ist. Beispiel: Geplant, Dokumente gedruckt oder Freigegeben.
Abteilung | Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann.
Maschine | In ERP LN ein mechanisches Objekt, auf dem Arbeitsgänge zur Fertigung von Artikeln ausgeführt werden können. Maschinen sind mit Bearbeitungskostensätzen verknüpft. Der Bearbeitungskostensatz und der Lohnkostensatz bilden zusammen die Grundlage für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen.
Rest Beginn am | Das Datum, an dem der Rest der Produktion beginnen soll.
Artikel | In ERP LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Einheit behandelt werden (Bausatzartikel), oder er kann in mehreren Produktvarianten vorkommen (genereller Artikel). Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
AG mit restlicher Produktionszeit = 0 überspringen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden abgeschlossene Arbeitsgänge nicht in der Plantafel angezeigt.
Arbeitsgänge mit Status "Fertig" überspringen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Arbeitsgänge mit dem Status Fertig nicht in der Plantafel angezeigt.
Schreibgeschützt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie in der Plantafel keine Arbeitsgänge mit der Maus verschieben, um die Planungsdaten des Arbeitsgangs zu ändern. Sie können jedoch auf die Arbeitsgangblöcke in der Plantafel doppelklicken, so dass das betreffende Programm aufgerufen wird, in dem sich die Planungsdaten ändern lassen.
Rastergröße | Wenn Sie Arbeitsgänge in der grafischen Plantafel neu planen, können Sie die Schrittgröße (in Minuten) definieren, um einen Arbeitsgang durch "Drag and Drop" zu verschieben. Wenn beispielsweise in Feld Rastergröße 30 Minuten steht, können Sie einen Arbeitsgang in Schritten von 30 Minuten verschieben. Die Anfangszeit Ihres Arbeitsgangs kann dann 12.30, 13.00, 13.30 usw. sein. Hinweis Wenn Sie die Rastergröße 1 oder 2 Minuten gewählt haben und sie auf z. B. 15 oder 30 Minuten erhöhen, wird dadurch die Empfindlichkeit der Plantafel verringert. Durch eine höhere Schrittgröße wird vermieden, dass Sie versehentlich einen Arbeitsgang verschieben, wenn Sie ihn nur mit der Maus berühren.
Befehle | Beschreibung
Weiter | Klicken Sie auf diese Option, um die grafische Plantafel aufzurufen.