| Arbeitsgangzuordnung (tiapl1110s000) |  |
| Mit diesem Programm legen Sie die Linienstationen fest, in denen Arbeitsgänge ausgeführt werden, zusammen mit dem Gültigkeitsbeginn, Ort und der Mitarbeiterbelegung der Arbeitsgänge. Wenn Arbeitsgänge in ERP LN festgelegt werden, geschieht dies im Programm Arbeitsgänge (tiapl1500m000). Wenn die Arbeitsgänge nicht in ERP LN definiert werden, sondern aus einer externen Datenquelle übernommen werden, können Sie die Zuordnungen in diesem Programm nicht ändern sondern nur abfragen. Das aktuelle Programm ist für die Datenerfassung aktiv, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) als Hauptfirma festgelegt. Im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000) ist das Kontrollkästchen Externe Montageteile und Arbeitsgänge nicht markiert, oder das Kontrollkästchen Test-Modus ist markiert. Wenn die Arbeitsgangzuordnungen geändert werden, müssen Sie eines der folgenden Programme ausführen, um die Änderungen zu verarbeiten: Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (mehrere B-Shells) (tiapl3204m000) Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht
Felder | Beschreibung
Arbeitsgang | Der Code des Arbeitsgangs, der mit der Linienstation verknüpft ist. Arbeitsgänge werden entweder im Programm Arbeitsgänge (tiapl1500m000) festgelegt, oder aus einer externen Datenquelle eingelesen. Dies ist abhängig von der Einstellung des Parameters Externe Montageteile und Arbeitsgänge im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0100s000).
Linienstation | Der Code der Linienstation, in der der Arbeitsgang ausgeführt wird.
Folgenummer | Eine Folgenummer zur Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Zuordnungen, die für die gleiche Kombination aus Linienstation und Arbeitsgang definiert wurden.
Gültig ab | Das Datum, ab dem die Arbeitsgangzuordnung gültig ist. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich nicht überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gilt die Arbeitsgangzuordnung, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten
Gültig bis | Das Datum, bis zu dem die Arbeitsgangzuordnung gültig ist. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich nicht überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gilt die Arbeitsgangzuordnung, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten
Standardkonfiguration | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört die Arbeitsgangzuordnung zur Standardkonfiguration. Die Standardkonfiguration gibt an, dass die Zuordnung für alle Artikel verwendet werden muss, wenn die Konfiguration nicht durch eine Ausnahme übersteuert wird. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten
Mit Einheitengültigkeit | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Ausnahme mit dem Arbeitsgang verknüpft. Sie können die Einstellung für dieses Kontrolllkästchen nicht ändern; stattdessen müssen Sie im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) eine Ausnahme auswählen. Klicken Sie auf die Option Ausnahmen, um dieses Programm über die Zoom-Funktion zu öffnen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Markierung im Kontrollkästchen Standardkonfiguration nicht aufheben. Verwandte Themen Ausnahmen bei Einheitengültigkeiten
AG-Ort | Der Code des Orts in der Linienstation, an dem die Arbeit ausgeführt wird, und an den die Montageteile geliefert werden müssen.
Ausführungsreihenfolge | Die Folgenummer, die angibt, in welcher Reihenfolge die Arbeitsgänge ausgeführt werden müssen. Arbeitsgänge mit der gleichen Folgenummer können gleichzeitig ausgeführt werden.
Mitarbeiterbelegung | Die Anzahl der Mitarbeiter, die den Arbeitsgang in dieser Linienstation ausführen. Wenn der Parameter Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) auf Auf Auftragsebene gesetzt ist, wird dieser Wert auch für die Kostenberechnung verwendet. Der Wert darf null betragen.
Maschinenbelegung | Die Anzahl der Maschinen, die für diesen Arbeitsgang in der Linienstation eingesetzt werden. Wenn der Parameter Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) auf Auf Auftragsebene gesetzt ist, wird dieser Wert auch für die Kostenberechnung verwendet. Der Wert darf null betragen.
Befehle | Beschreibung
Ausnahmen | Ruft das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) auf.