| Implosión de componentes (tipcf3515m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar los artículos genéricos en los que un artículo determinado aparece como un componente. Es útil cuando desea sustituir componentes. Si desea buscar los artículos que se incluyen en un componente, haga clic en el botón Buscar registro. Mediante el botón Siguiente grupo, puede desplazarse por cada uno de los artículos componente, y podrá ver los artículos de fabricación padre de los componentes. Nota Para listar la información que aparece en esta sesión, utilice una de las siguientes sesiones: Listar implosión de componentes (tipcf3415m000) Listar estructura genérica (nivel único) (tipcf3410m000) Listar estructura genérica (multinivel) (tipcf3411m000) Temas relacionados Procedimientos de PCF
Campos | Descripción
Artículo | El código de artículo del componente. Puede usar artículos genéricos y artículos estándar. Un artículo genérico puede también ser el artículo principal en otra estructura genérica. Un artículo estándar puede también ser un artículo principal en una estructura de fabricación. Los componentes deben ser artículos con el tipo de artículo: Compra. Fabricación. Genérico. El componente debe estar predefinido en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Desde este campo, puede registrar directamente artículos con la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000).
Descripción | Especifique el código del idioma en el que desea listar los textos que ha seleccionado anteriormente.
Artículo genérico | La descripción del componente genérico en la estructura genérica. Esta descripción puede diferir de la descripción del artículo definida en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). De este modo, puede indicarse el lugar exclusivo de un componente genérico dentro de una estructura de producto genérica, de gran importancia para el proceso de configuración del producto.
Posición | El número de posición del componente permite el reconocimiento inequívoco de la estructura genérica. Este número es comparable con el número de posición de la estructura de fabricación. No obstante, en una estructura genérica, pueden definirse diversas variantes para cada número de posición.