| Material para varias operaciones |  |
| Si se usa el mismo material en varias operaciones secuenciales, se recomienda entregar el material al inicio de la orden de fabricación. Por consiguiente, en la sesión Estructura (tibom1110m000), especifique 0 (cero) en el campo Operación de la línea de estructura. Para mejorar el rendimiento, no defina una relación de materiales y operaciones en la sesión Línea de estructura - Relaciones de materiales y operaciones (tibom0140m000). Para entregar el material necesario para un artículo fantasma al inicio de la orden de fabricación, en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000), establezca el campo Entrega materiales no vinculados en en Primera operación de orden fabricación. Aspectos del rendimiento Efecto en la CPU: Sí Efecto en el crecimiento de la base de datos: Sí Temas relacionados Vinculación de materiales y operaciones |