| Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000) |  |
| Utilice esta sesión para asignar piezas de montaje a los almacenes en planta dentro del período congelado de asignación. En este tema de ayuda se incluyen los cuatro puntos siguientes: Modelo de asignación: Basado en orden o Basado en estación de línea. Asignación de piezas de montaje a un almacén en planta. Períodos. Asignación de piezas de montaje. Modelo de asignación La asignación de piezas de montaje puede llevarse a cabo de uno de los dos modos siguientes, que se definen en el campo Proceso de transacciones de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000): Basado en orden: Las piezas de montaje se asignan al almacén en planta de la estación de línea para cada orden de montaje. ERP LN crea una orden de estación de línea agrupada (CLSO) para cada orden de estación de línea. Basado en estación de línea: Las piezas de montaje se asignan al almacén en planta para cada período. Las piezas de todas las órdenes de montaje que están en cada período se combinan y asignan conjuntamente. ERP LN crea una CLSO distinta para cada estación de línea. Las órdenes de montaje existentes se tienen en cuenta cuando se generan órdenes y cuando se vuelven a calcular las necesidades de material. Cómo determinar a qué almacén en planta se asignan las piezas Un almacén en planta se vincula a una estación de línea en el campo Almacén en planta de la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Sólo puede vincular un almacén en planta a una estación de línea si se cumplen las condiciones siguientes: Se selecciona la casilla de verificación Uso de almacenes de planta de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). El campo Tipo de estación de la sesión Estaciones (tiasl1551m000) debe indicar Estación de línea. Períodos El tamaño y el número de los períodos se determinan mediante dos factores: Los datos de período. Consulte la ayuda de la sesión Definición de período (tiasl1100m000) para obtener información más detallada. Puede definir períodos que puedan ampliarse a medida que realice más planificaciones para el futuro. Si planifica efectuar muchos cambios en las órdenes de montaje, debe definir períodos más cortos. El campo Período congelado de asignación de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) determina el tiempo total para el que se realiza la planificación. Nota Debe definir períodos para todo el Período congelado de asignación. Si tiene una orden que sólo está parcialmente en el período congelado, la asignación no se planifica en ASC. Asignación de piezas de montaje En el caso del proceso de transacciones Basado en estación de línea, la asignación se realiza por período y estación de línea. Se pueden combinar todas las necesidades por período y estación de línea. Esto genera menos transacciones de las que se generarían si cada orden se procesara por separado. Las necesidades acumuladas de piezas de montaje asignadas se registran en una orden de estación de línea agrupada (CLSO). La CLSO se comunica a Gestión de Almacenes. Puede consultar las necesidades acumuladas de piezas de montaje asignadas en la sesión Orden de estación de línea agrupada - Necesidades de piezas de montaje (tiasc7140m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje Carga de estación de línea de montaje Órdenes de montaje
Comandos | Descripción
Crear asignación | Haga clic para asignar piezas de montaje a estaciones de línea u órdenes en el período congelado de asignación.
Mensajes | Haga clic para consultar los mensajes de error, como por ejemplo las órdenes de estación de línea cuyas necesidades no se hayan posconsumido o las transferencias de OEC que no puedan crearse.